**Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC-DT/F 2200**

**Уважаемый клиент!**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI TFC-DT/F 2200.

|  |
| --- |
| [Видео на канале Ferri в РФ:](https://www.youtube.com/watch?v=SMyqUejxqSs&list=PLmc6BcvbIM1JtMDxuK9Up53RkQW_7Mka0) |
| [смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=SMyqUejxqSs&list=PLmc6BcvbIM1JtMDxuK9Up53RkQW_7Mka0) |
| [смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=wvOSZkVeifU&list=PLmc6BcvbIM1JtMDxuK9Up53RkQW_7Mka0&index=2) |
| [смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=l8i6vDwU_HQ&list=PLmc6BcvbIM1LsnqwrBpk1j_zoWThl8l0L) |

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferri:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.

2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.

3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.

4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте [www.ferrirus.ru](http://www.ferrirus.ru)

Стоимость мульчера FERRI TFC-DT/F 2200: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Ярославль

Гарантия: 12 месяцев

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЛЬЧЕРЫ ДВУХТРАНСМИССИОННЫЕ

**ДЛЯ ТРАКТОРОВ (ОТ 140 ДО 180**

**Л.С.)(Измельчаемый Ø макс 40 см)**



**Техническе характеристики**

**Дополнительное оборудование**

Механическая толкающая рама (включена в стоимость) Толкающая рама (с гидравлическим приводом) Гидравлическая трехточечная система крепления

**Для данного типа ротора**

**Комплектуется**

* Ротор с фиксированными зубьями



Рама изготовлена из конструкционной стали

Внутренняя рама изготовлена из стали Hardox 400

Двойной ряд контрножей



Двойная трансмиссия (5х2 приводных ремней)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Рабочая ширина** | **Общая ширина** | **Вес** | **Требования к трактору** | **Диаметр ротора** | **Общий диаметр ротора** |
| *м* | *м* | *кг* | *л.с. / об./мин.* | *мм* | *мм* |
| **TFC-DT/F2200** | 2,20 | 2,60 | 2080 | 140-180/1000 | 280 | 505 |

Обгонная муфта редуктора

Вал отбора мощности с ограничителем мощности

Открывающийся капот, управляемый гидроприводом



Регулируемые салазки

**Зубья**



Фиксированные зубья

51 шт



Защитные экраны от щепок из двух рядов цепей

Гарантийный период 12 месяцев