**Коммерческое предложение**

**Универсальный стационарный сепаратор для очистки зернового материала SU 60**



 Предназначен для **предварительной, первичной и вторичной очистки** поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зерна и семян зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, масличных культур, семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, **отделимых воздушным потоком и решетами**.

 Сепаратор устанавливается в технологические линии послеуборочной обработки семян и зерна (зерноочистительные агрегаты и зерноочистительно-сушильные комплексы), а также в приемные отделения комбинатов хлебопродуктов, пункты хранения и переработки зерна.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип сепаратора | Ветрорешетный |
| Производительность (на пшенице с натурой исходного материала до 760 г/л), т/ч, не менее:- предварительная очистка- первичная очистка- семенная очистка | 604010 |
| Напряжение питающей сети, В | 230/400 ± 10% |
| Масса конструкционная, кг, не более | 2200 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более | 10,8 |
| Площадь решет, м2 | 11,7 |
| Количество решет (740х990мм), шт | 16 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |

**Коммерческий блок**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена |  1 285 000 руб. с НДС |
| Срок поставки |  В течение 30 рабочих дней  |
| Условия оплаты | 30 % предоплата 70 % при готовности отгрузки с завода |
| Гарантия | 12 месяцев, гарантийное и сервисное обслуживание  |