**Пневматическая сеялка точного высева для овощей**

**SFOGGIA Calibra twin**

**CALIBRA** это пневматическая сеялка точного высева овощных культур и свеклы как в парниках, так и на открытом поле. **CALIBRA** имеет две турбины, одна для давления, другая для всасывания, для обеспечения максимальной отдачи и для предотвращения влажности внутри высевающих аппаратов. Другая важная техническая характеристика это высевающий диск, по своим размерам он самый крупный среди всех применяемых в отрасли.

**Применение**: **CALIBRA** может высевать цикорий, салат, морковь, сельдерей, помидор, перец, баклажаны, репу, петрушку, фенхель, лук-порей, лук, капусту, шпинат, свеклу и другие подобные семена.



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2 секции** | **4 секции** | **6 секции** | **9 секций** | **12 секц** |
| Ширина рамы м | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | 5,00 |
| Мин. междурядье “X” cм | 20  |
| Мин. междурядье “X” cм сколесами между секциями | 46  |
| Фикс. расстояние“A” cм | 5 - 7 - 10\*\* - 12\*\* |
| Мин. мощность трактора HP | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 |
| Скорость км/ч | 6 |
| Емкость бункера семян л | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 19,8 | 26,4 |
| Ширина колес секций см | 10 - 14\* - 20\*\*\* |

**ОСНАЩЕНИЕ:**

* Жёсткая рама. Основа рамы С-образной двойной формы обеспечивает более простое регулирование междурядного расстояния;
* Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление;
* Двойная турбина на 480 оборотов;
* ВОМ 540 об/мин;
* 1 Манометр и 1 вакуометр;
* Двойная цепная передача;
* Прикатывающие передние и задние катки Ø250 x 100 мм: из нержавеющей стали (передние); с резиновым ободом Farmflex (задние);
* Передний лемех разгребатель комьев для каждой высевающей секции;
* Окучники в форме «лап»;
* Индикатор глубины работы каждой секции;
* Каждая высевающая секция имеет 01 высевающий диск;
* Бункер для семян 2,2 литра полной выгрузки;
* **Набор для всасывания семян;**
* Сошники двустрочного высева в форме утюга с фиксированной дистанцией на 7 см и с глубиной посева 3 см;
* Регулируемые тракторные колёса 5.00 - 15 (Ø 630 x 130 мм) регулируемые в высоту;
* 01 ведущее колесо и 01 коробка передач с 36 скоростями;
* комплект высевающего диска для лука 104х1,0;
* **комплект высевающего диска для моркови 128х0,7;**
* Система освещения и дорожные знаки (для рамы размером до 3,20 м);
* Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **Цена, руб.** |
| 4110 | 4 Секции Калибра twin – Жесткая рамаДопопции:* Набор для всасывания семян;
* Дополнительный комплект высевающих дисков.
 | 1 199 000 |

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.****В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.****Гарантия на оборудование: 12 месяцев****Срок поставки: в наличии** **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |