**Почвенная фреза Agri-World серия FTCD**



Почвенная фреза – измельчитель пней и корней Agri-World серия FTCD, создана для работы в верхнем слое земли, где встречаются камни, и превалирует древесно-кустарниковые остатки (корни и пни), без предварительной подготовки почвы. Рабочая глубина составляет до 150 мм, рабочая ширина по желанию заказчика может быть от 900 мм до 2500 мм. Трактор под ротоватор должен быть оснащен гидроходоуменьшителем , максимальная скорость работы до 300 м/час.

**Технические характеристики Agri-World - 02:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  | 140.02 |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая мощность, л.с. |  |  | 100-110 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая ширина, мм |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Общая ширина, мм |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная рабочая глубина (базовая по салазкам), мм | 20 |
| Максимальная рабочая глубина, мм | 150 |
| ВОМ, об/мин | 540 |  |
| Вес, кг |  |  | 1420 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,2-0,5 (рекомендованная 0,4) |
| Теоретическая производительность (максимальная), га/смена (8 часов) // га/смена (12 часов) |  |  | 0,38//0,57 |  |  |  |  |  |  |
| **Стоимость, евро (в г. Смоленск)** |  |  | **24 475** |  |  |  |  |  |  |

**Срок поставки: 50 рабочих дней.**

**Условия оплаты: предоплаты 30%, 70% перед отгрузкой с завода.**

**Гарантия на все модели 1 лет.**

[Смотреть видео на канале Agri World](https://www.youtube.com/channel/UCoeOI2GzEtMyAxkOGpUdt4Q/featured)



[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=AOy98nCDq8E&list=PLiMe3KGen99mHbnUsRsVE3H0jo92O1zNF) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=BjTn4yuWtYg&list=PLiMe3KGen99kt-3So0QLSdmv8BUe582hr) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=rmjWq6hNWdY&list=PLiMe3KGen99mDYm2yrd4b-ukI5j8eoWgK)