**Коммерческое предложение**

**Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI LARGE 300**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные/Модель** | **Large 300** |
| Ёмкость камеры сушки (м3) | 40 |
| **Ёмкость камеры сушки (т)** | **30** |
| Центральный шнек 350 мм | пропуск т/ч 90 |
| Загрузочный шнек 250 мм | пропуск т/ч 60 |
| Высота в рабочем положении, мм | 8370 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 45 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 90 |
| Расход топлива (л/т,%) | 0,9 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 30/20 |
| Время сушки от 20 до 15 %, мин. | 100 |
| Время охлаждения, мин. | 45 |

**Производительность (м3/сутки) в разных режимах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Культура сушки** | **Продовольственный** | **Семенной** |
| Кукуруза (28% - 14%) | 195 | 98 |
| **Пшеница (20% - 15%)** | **280** | **140** |
| Рапс (14% – 9%) | 260 | 130 |
| Подсолнечник (12%-8%) | 171 | 143 |

* **Надежность**: срок эксплуатации свыше 30 лет
* **Качество**: 5 лет заводской гарантии на все модели
* **Мобильность**: перемещение по дорогам общего пользования
* **Простота**: не требует строительных и фундаментных работ
* **Полный цикл**: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка
* **Безопасность:** система безопасности и предотвращения возгораний
* **Универсальность**: сушка любых сельскохозяйственных культур
* **Экологичность**: сушит семенной материал
* **Эффективность**: снятие любого % влажности за 1 цикл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лидер отрасли 2013**  **AT_Logo_2013_weiss_ohneDatum** | **Золотая медаль 2010**  **Награда (стр о компании)** | **Золотая медаль 2012**  **Награда (стр о компании)** | **Золотая медаль 2014**  **Награда (стр о компании)** |

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Исходники\Immagini russia 2016\Immagini russia 2016\bruciatore обрез.jpg](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/230/)** | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Исходники\Immagini russia 2016\Immagini russia 2016\super 200 обр.jpg](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/345/)** | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Топочный блок.jpg](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/355/)** |
| **Модульная горелка Pedrotti**  **(дизель/печное топливо)** | **Двойная гальванизированная рама** | **Топочный блок из трех видов легированной стали** |
| **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Центральный шнек.jpg](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/357/)** | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Система смазки.jpg](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/344/)** | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Система безопасности.JPG](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/356/)** |
| **Центральный шнек из стали Hardox** | **Централизованная система смазки** | **Система безопасности** |
|  | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Вентилятор.jpg](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/343/)** | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Пульт управления.JPG](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/346/)** |
| **Принудительный очиститель от пыли и отходов с циклоном** | **Бесшумный центробежный вентилятор** | **Интеллектуальная система управления** |

* Шнековый загрузочный лоток с приемным бункером увеличенного размера, подающим механизмом и защитой от попадания камней в бункер сушилки.
* Разгрузочный желоб для разгрузки зерносушилки в любую удобную сторону.
* Наружные и внутренние стенки бункера, изготовленные из нержавеющей стали Aisi 430, с перфорацией различного диаметра на выбор (без удорожания).
* Механические части высокой прочности, из стали Inox с гальваническим покрытием.
* Подшипники и опоры лучших производителей (SKF).
* Бак для горючего из огнеупорного взрывостойкого пластика.
* Система подогрева топлива.
* Панель управления Siemens системы touch screen (сенсорная панель) с программным обеспечением на русском языке.
* Независимые электрические моторы для каждой функции (на машинах с электроприводом) класса IE3 (класс энергосбережения А+).

**СТОИМОСТЬ МОБИЛЬНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дизельная горелка (печное топливо), сетка Ø 1,5 мм, электропривод** | **87 850 €** |

**РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЦИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[C:\Documents and Settings\asmaragdov\Рабочий стол\Лардж 240.JPG](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/353/)** | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Дополнительное оборудование\сенсорный экран.JPG](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/362/)** | **[S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Дополнительное оборудование\Система смазки обр.jpg](http://www.graindryer.ru/products/osnashchenie/358/)** | [\\192.168.0.110\Public\COMMON\РЕКЛАМА\ИСХОДНИКИ_МАКЕТЫ\центурион\бм\УС 60.jpg](http://www.graindryer.ru/products/centurion/395/) |
| **Система аспирации** | **Сенсорная панель управления** | **Автоматическая смазка узлов** | **Универсальный сепаратор Centurion US60** |

**Дополнительные опции**

(стоимость при заказе с полнокомплектной машиной)

|  |  |
| --- | --- |
| Теплообменник, удорожание | 8 700 € |
| Твердотопливный блок (уголь, пеллеты и т.д.) | 16 198 € |
| Удорожание при установке газовой горелки вместо дизельной | 5 690 € |
| **Система аспирации** | **4 100 €** |
| Гидравлическая система | ---- |
| **Автоматическая смазка узлов** | **2 900 €** |
| **Сенсорная панель управления** | **1 080 €** |
| Система СМС оповещения | 1 480 € |
| Влагомер | 2 380 € |
| Крыша ПВХ для защиты от дождя | 1 010 € |
| Силос охлаждения | 27 900 € |
| **Универсальный сепаратор Centurion SU60** | **1 285 000 руб** |

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |
| --- |
| * **Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала** * **Условия оплаты: предоплата 10%, оплата 90% при готовности машины к отгрузке** * **Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%** * **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности** * **Поставка осуществляется со склада г. Смоленск** |

**ГАРАНТИЯ И СЕРВИС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Гарантия на все модели 5 лет** | | | |
| settings-symbol-of-a-cross-of-tools | Более 250 машин находится на обслуживании | hand-holding-up-a-wrench | 12 сервисных центров в России и Казахстане |
| settings-gears | Крупнейший в Европе склад запасных частей | 24-hour-service | Оперативный выезд на объект в течение 24 часов |

[Смотреть видео на канале Fratelli Pedrotti](https://www.youtube.com/channel/UCdEP-nT1MMk9LaTfNZAgH8w)

[](https://www.youtube.com/channel/UCdEP-nT1MMk9LaTfNZAgH8w)

[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=uOn89WfR_Yg&list=PLn-qBwrxCbBjNEiaQI6--GHDto4NIYf8b)  [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=tYhz6e-ER7M&list=PLn-qBwrxCbBg1-y4FtQfSPrm1q-wsU_Tr) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=rjg6dSToupY&list=PLn-qBwrxCbBgZ5TXmN5_iwDBF2KkKpuQn)

**Ваши привилегии с брендом Fratelli Pedrotti!**

[](http://www.graindryer.ru/calculator/?dryer=73)

[](http://www.graindryer.ru/products/kartaprodazh/)


[](http://baitekleasing.ru/)

[](http://baitekleasing.ru/)

[](http://www.graindryer.ru/company/novosti/)

[](http://www.graindryer.ru/company/novosti/)

[](http://www.graindryer.ru/company/fotogalereya/index.php)

[](http://www.graindryer.ru/company/fotogalereya/index.php)

**­­­**

[](http://www.graindryer.ru/vigoda/)