|  |
| --- |
| Гусеничный ход Sabatino EVOLUTION TRACK 2.0для зерноуборочных комбайнов |
|  |  |
| Предлагаем Вам ознакомиться с продукцией Sabatino, представляющей собой гусеничные системы (трак-системы) для комбайнов. Продукция оригинальна тем, что одну трак-систему можно устанавливать на разные комбайны, используя разные варианты адаптеров. Плавность хода, надёжность, экономия горючего, наибольший контакт с почвой, высочайшая проходимость и многие другие позитивные моменты - это всё гусеничный ход Sabatino. |
| **Evolution Track 2.0 – 4 ролика** |
| Техническое описание |
| 1. Резиновая гусеничная лента Sabatino шириной 910 мм. |
| 2. 4 опорных ролика ходовой части. |
| 3. Раскачивающиеся ролики на механических балансирах. |
| 4. Вертикальная гидроподвеска с азотным амортизатором |
| 5. Уникальная система натяжения – гидропоршень с азотным амортизатором. |
| 6. Прорезиненные ролики и натяжители. |
| 7. Присоединение непосредственно к приводной ступице. |
| 8. Устанавливается на зерноуборочные комбайны ( от 301 и более л.с.). |
| 9. Общий вес 2490 кг. |
| 10. Центральная опора – регулируемая. |
| 11. Цепное колесо с 23 спицами. |
| 12. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа. |
| 12. Площадь контакта с почвой 19800 см². |

|  |
| --- |
|  |

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
|  Модель | Цена, включая НДС евро |
| Evolution 2.0 / 4 ролика / 900 мм | 72 360 |
| Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала;Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке;Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%;Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности;Поставка осуществляется со склада г. Смоленск;Гарантия – 24 месяца.  |