|  |  |
| --- | --- |
| **Многофункциональный сочлененный минитрактор MultiOne 5.3** | |
| **[S:\Дорожный департамент\Журавлев\Multione\фото по сериям\Серия 5\Multione_5.3_top-1030x688.jpg](http://multionerus.ru/5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-multione/)** | |  | | --- | | **Минитракторы MultiOne обладают преимуществами, которые позволяют сделать Вашу работу еще более эффективной:** |  * КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ  |  | | --- | | - высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота. |  * ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD  |  | | --- | | - гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом). |  * УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  |  | | --- | | - система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |  * ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ  |  | | --- | | - эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 11 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля рабочего органа |  * НИЗКИЙ ВЕС  |  | | --- | | Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |  * УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА  |  | | --- | | - система самовыравнивания стрелы (в стандарте), плавающая система (повторение контура земли). |  * ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ  |  | | --- | | - обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации |  * НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)  |  | | --- | | - низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании. |  * МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ  |  | | --- | | - грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч. |  * ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ |
| [4.jpg](https://drive.google.com/file/d/1_pBhi5Ofsnu4M5un5HgbZwWGu4PKCDwI/view?usp=sharing) |
| [2.jpg](https://www.youtube.com/channel/UCqDa0E-sWLrIW5CVMQrsprQ) |
| [1.jpg](https://drive.google.com/file/d/1JTWNaT3yUD6GbDYk-UkaOV6VCG3wut62/view?usp=sharing) |
| [5.jpg](https://drive.google.com/file/d/1M1wxH5-VJKT55llHmuYX6VDAQ3b5SeMV/view?usp=sharing) |
| [6.jpg](https://drive.google.com/file/d/1tOKO6CXhU0ng3-sYMd9pH9e9L4FeNK0n/view) |
| [3.jpg](https://drive.google.com/file/d/1pO3AtmKzgu_on5dgxvoZKhllXgEM8MX-/view?usp=sharing) |
| **СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 5.3 (утилизационный сбор включен)** | |
| **MultiOne 5.3 в комплектации «всесезонная»** (Полностью закрытая Итальянская кабина с шумоизоляцией и зеркалами, система отопления, плавающий клапан стрелы, 3 дополнительных рабочих фонаря, подогрев двигателя) + Итальянский дорожный свет :  **стоимость 2 980 000 рублей**, срок поставки – из наличия | |
| Базис поставки: г.Ярославль | |

Минитехника бренда MultiOne сертифицирована в России в соответствии с   
ОКПД 2 28.30.2 (минитракторы), номер сертификата:

[ЕАЭС RU С-IT.АД07.В.00120/19 от 11.07.2019](https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2512936/baseInfo) действует до 10.07.2024

**Технические параметры минитрактора MultiOne 5.3:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **5.3** |
| Двигатель | Kubota D1305, 3 цил. 1291 куб. |
| Мощность / Крутящий момент | 25л/с / 85Н/м при 1700 об/мин |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Макс. Скорость | 12,5 км/ч |
| Поток гидравлики | 50 л/мин |
| Вылет стрелы | 2,75 м |
| Опрокидывающая нагрузка\* | 1140 кг |
| **Грузоподъемность \*\*** | **900 кг** |
| Грузоподъемность при повороте \*\*\* | 740 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 800 кг |
| Тяговое усилие | 900 кгс |
| Давление на грунт | 0,76 кг/см2 |
| Радиус разворота (внутренний/внешний) | 800/2000 мм |
| Стандартные шины | 23x10.50-12 |
| Масса | 1050 кг |

Стандартная комплектация:

* Система Hi-Flow
* 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
* Охладитель гидравлического масла;
* Гидравлический мультиконнектор;
* Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
* Мультифункциональный джойстик;
* ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
* ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
* 2 передних рабочих фары;
* Сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности, регулируемое положение;
* Датчик опрокидывания;
* Высокоэффективные колёсные моторы
* Механический стояночный тормоз;
* DBS (система динамической блокировки)

**\* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.**

**\*\* Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).**


**\*\*\* Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преимущества модели MultiOne 5.3 в стандарте | | | | | | |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом. Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне.  http://de.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/4wd.jpg | | **ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С МЕХАНИЗМОМ САМОВЫРАВНИВАНИЯ**  Увеличивает высоту подъёма и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает погрузочно-разгрузочные работы более удобными, особенно в условиях ограниченного пространства. Механизм самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме.  Articulated telescopic loader | | | **DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки)**  Эта система работает как дифференциал. При активном управлении мини-погрузчик не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за ландшафтом). В частности для неровных поверхностей.  DBS (ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼Ð° Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ°) | |
| **МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК**  11-функциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием. Необходим для работы с многофункциональными гидрофицированными рабочими органами. | | **СИСТЕМА HI FLOW**  Дополнительный насос, который увеличивает поток масла на выходе. | | | **ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАМИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ**  Графический ЖК-дисплей с программированием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, другие 14 индикаторов).  Multione mini loader LCD-graphic-display | |
| Возможные опции модели MultiOne 5.3 | | | | | | |
| **ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН  СТРЕЛЫ\*-\*\***  Позволяет установленному оборудованию следовать за изменением контура поверхности земли. Идеально для применения в любой области.    Стоимость – 810 евро | **ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**  Светодиодные дорожные фонари (передние и задние) для освещения дороги, поворотный фонарь, маяк, зеркала заднего вида.    Стоимость – 1 060 евро | | | | **ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**  На всех 4 колесах одновременно достигается максимальная производительность. Высокая тяга даже на сложных рельефах с грязью или снегом.    Стоимость – 1 055 евро | |
| **ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ\***  Система держит двигатель на оптимальной температуре для легкого старта    Стоимость – 370 евро | **ЗАДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ**  Контролируются пультом управления    Стоимость – 760 евро | | | | **СТУПИЧНЫЕ ПРОСТАВКИ (10 или 55 мм)**  Делают шире машину, увеличивают её устойчивость.    Стоимость – 90 или 530 евро | |
| **А ТАКЖЕ:** | | | | | | |
| Остекленная кабина с зеркалами\* | | | 4 750 евро | Задние противовесы 180 кг | | 790 евро |
| Система отопления\* | | | 1 230 евро | Сцепное устройство для прицепа | | 335 евро |
| Подогрев сиденья | | | 620 евро | Дополнительный предупр. сигнал | | 243 евро |
| Левая панель защиты оператора | | | 490 евро | Задний разъем 12V | | 175 евро |
| 3 дополнительных Фонаря\*-\*\* | | | 660 евро | Задняя защита от ударов | | 280 евро |

\*- опция включена в комплектацию «всесезонная»

\*\*-опция включена в комплектацию «комфорт»

**Рабочие габариты модели MultiOne 5.3**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные минитракторы MultiOne успешно применяются в большинстве сфер хозяйственной деятельности благодаря огромному выбору навесного оборудования и особенностям своей конструкции. | | | |
| **ПОДРОБНОСТИ ПО СФЕРАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** | | | |
| **[7.jpg](https://drive.google.com/file/d/1cqRchOFt-csdxsLJW0rwveOk3eao53nb/view?usp=sharing)** | **[8.jpg](https://drive.google.com/file/d/1x6c_4YnuuOv2J5kFdZoKN6XQrWKEJ5IS/view?usp=sharing)** | | **[9.jpg](https://drive.google.com/file/d/1wEnnatELs9mKc6zDlAG3Nu8qXusiQLd4/view?usp=sharing)** |
| **[10.jpg](https://drive.google.com/file/d/1P7OX_oMEkASbzYjt7E1kkWK8VkLAI7wa/view?usp=sharing)** | **[11.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Xe3YvOwkULZUOZ2GfWmOJSAQ6-BMYhWG/view?usp=sharing)** | | **[12.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Z9vjPSyK4bOFWgrIMDkPPKSePVUTQEJ4/view?usp=sharing)** |
| [**ВИДЕО-ОБЗОРЫ ТЕХНИКИ MULTIONE В РОССИИ:**](https://www.youtube.com/channel/UCqDa0E-sWLrIW5CVMQrsprQ) | | | |
|  |  |  | |
| **Еще больше информации на сайте завода в России:** [**www.MultiOneRus.ru**](www.MultiOneRus.ru) | | | |