

**Навесная гидравлическая дорожная фреза CM FS 40.15**

Уважаемые коллеги, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную фрез от ведущего производителя гидравлического навесного оборудования в Италии, компании CM S.R.L.

Оборудование CM известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу дорожных фрез CM бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!


Гидравлические фрезы CM Предназначены для установки на минипогрузчики с стандартным потоком, минипогрузчики с хай-флоу гидропотоком, на экскаваторы, колесные погрузчики с гидростатической трансмиссией, компактные телескопические погрузчики. Скорость работы зависит от типа работ, ширины барабана, плотности и глубины покрытия, но в среднем составляет 4-5 п.м. в минуту!

**Стоимость гидравлической фрезы CM FS 40.15:**

**Гарантия: 12 месяцев**

**В наличии на складе в Ярославле**

****

****

**A**  - Измерительный вал для установки рабочей глубины

**B**  - Независимая регулировка глубины ВЛЕВО и ВПРАВО

**C**  - Наклон барабана

D - Гидравлические соединительные шланги

**E**  - Электрический клапан двигателя

**F**  - Салазки из износостойкого материала

**G**  - Фрезерный барабан

**H**  - Крышка для доступа к фрезерному барабану

**I**  - Отверстия для установки набора для увлажнения

**L**  - Радиально-поршневой мотор

**M**  - Гидравлическое смещение в стандартной комплектации

**N**  - Пластина для крепления к машине (монтажная плита)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ FS 40.15**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТР** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| **Ширина профилирования** | **400 мм** |
| **Максимальное заглубление** | **130 мм** |
| **Вес** | **570 кг** |
| **Стандартные зубья для асфальта** | **45 шт.** |
| **Мин. расстояние до стены** | **60 мм** |
| **Гидропоток МИН/МАКС** | **40 – 80 л/мин** |
| **Давление МИН/МАКС** | **150 – 300 бар** |
| **Регулировка заглубления** | **механическая** |
| **Механизм бокового смещения** | **гидравлический** |
| **Диапазон бокового смещения** | **0 - 650 мм** |
| **Угол отклонения** | **16°** |
| **Средняя рабочая скорость со стандартным барабаном при заглублении 50%** | **1 - 5 м/мин** |

|  |
| --- |
| [Смотрите видео фрез CM](https://www.youtube.com/watch?v=L58M-wOno6w) |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** | |
|  | **Стандартная монтажная плита для минипогрузчиков по стандарту SAE J2513** |
|  | **ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ независимая регулировка глубины** |
|  | **Гидравлические шланги ½ или ¾ BSP** |
|  | **Фрезерный барабан для асфальтовых покрытий** |

**Дополнительная информация о дорожных фрезах СМ:**

****[](https://drive.google.com/file/d/1OsyZeSVVWnkrMPuBg-Ws-bdhuiHpvN_q/view)**[](https://drive.google.com/open?id=1PEi_MWBJP7m1LUR_n8i6bSDqJc05T2CV)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОПЦИИ** | |
|  | **Гидравлическая регулировка заглубления** |
|  | **Гидравлический наклон барабана (регулировка положения в горизонтальной плоскости)** |
|  | **Барабан для профилирования бетона** |
|  | **Набор для увлажнения с баком и насосом 12/24V** |
|  | **Индивидуальная монтажная плита для рабочей машины** |

**Дополнительная информация о дорожных фрезах СМ:**

**[](https://drive.google.com/open?id=1n2a6MW6ICIvgKeftKjrbsMzppmwmtmwb)**[](https://drive.google.com/open?id=1DCb1IfwKTaHpcqHuoUXzyrLwC2qt9il9)[](https://drive.google.com/open?id=1f6rzmNGCU218PuzHop-XkHFxuv3xlRqb)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |