**Дробилка влажного зерна ROmiLL CP1 Little**

****

* Это плющилка влажного зерна с пресс-туннелем.
* Подходит, главным образом, для сельскохозяйственной фермы небольших размеров.
* В случае грубого плющения (подходит для крупного рогатого скота), производительность машины 21 тонна/час.
* Машина полностью идентична с типом ROmiLL CP1 Simple, но используется дробильный блок с длиной вальцов 600 мм. Таким образом, это самая маленькая машина для плющения влажного зерна.
* Машина имеет механический рабочий тормоз, предупредительный сигнал о неисправностях, бункер вместимостью 2,8  куб. метров.

| **РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ** | **CP1 Маленькая** |
| --- | --- |
| привод | трактор мин. 70 л.с. |
| Производительность - первичное плющение | 11-21 тонн/час |
| Производительность - мелкого плющения | 6-10 т/ч |
| вес | 1820 кг |
| Ø  силос  мешок | 1,2 м.; 1,5 м |
| объем контейнера | 2,8 м 3 |

Электрическая панель с сигнализацией с соединителем к насосу, пресс-туннель 5‘ или 4‘, механические рабочие тормоза, бункер емкостью 2,8 м включены в цену.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\***

* Карданный вал с предохранительной муфтой (необходимые для признания гарантии) - 743 евро,
* Пресс туннель 5‘ или 4‘ - 2 835 евро,
* Аппликатор консерванта – 2673 евро,
* Рабочие гидравлические тормоза - 810 евро,
* Расширения (для увеличения объема бункера) – 1512 евро,
* Сито в бункер – 1620 евро,
* Комплект 1 пары кожухов ВАЛЬЦОВ – 5 589 евро,
* Обработка вальцов TITAN (долговечность) – 1 647 евро.


**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

* Срок поставки 45 рабочих дней
* Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода

Стоимость **44 865 евро**


**\* Данная цена действительна только при комплектации товара на заводе-производителе.**

[**Смотреть видео на канале ROmiLL:**](https://www.youtube.com/channel/UCE6Fix048G0D1LdG3l1XJ6g)


**[](https://www.youtube.com/channel/UCE6Fix048G0D1LdG3l1XJ6g)**

[**Смотреть**](https://www.youtube.com/watch?v=XlApZS4dF_8&list=PLTsEasoF753-jWsY58ijLMWTtaYaUcqti)[**Смотреть**](https://www.youtube.com/watch?v=PO2-6vNOZig&list=PLTsEasoF7538Oz2oTwFjfTj3SkQ4suJ2n)[**Смотреть**](https://www.youtube.com/watch?v=yksOoXNQRTk&list=PLTsEasoF7539eTbonDYGl86vcQ-U_ou_b)

**Ваши привилегии с брендом ROmiLL**


**[](http://rusromill.ru/maps/)**[](http://rusromill.ru/maps/)

[](http://baitekleasing.ru/)


**[](http://baitekleasing.ru/)**


[](http://rusromill.ru/mobplushilkizerna/)

**[](http://rusromill.ru/mobplushilkizerna/)**

[](http://rusromill.ru/preimushhestva-tehnologii-pljushhenija-vl/)

**[](http://rusromill.ru/preimushhestva-tehnologii-pljushhenija-vl/)**

[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=VbdI8WDCUzolcqDVxqodoiDx7bF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZmo1d21aMGJsT2VHaGJUN3hHdTQ4SnZET2ppRElFcjlkbGFsMkZFd1lBL0VRNHQxT3FBeUdic3p4OVY5OHZURHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0JrQsNC70YzQutGD0LvRj9GC0L7RgCDRjdC60L7QvdC%2B0LzQuNC60Lgg0L/Qu9GO0YnQtdC90LjRjyDQt9C10YDQvdCwLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjYwMTAyNTY0OTE1NDI2MTM3NjgiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTUyOTk1OTY4NTA2fQ%3D%3D)

**[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=sGgjh4kXExohqPXwxwipIBXrVjF7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vK2RUaGUvOGM5cUl5Tlo4NDN1ekVveGxYQlFUQUpKMXdDdERrcCtCb1hudz0iLCJ0aXRsZSI6ItCa0LDQu9GM0LrRg9C70Y/RgtC+0YAg0Y3QutC+0L3QvtC80LjQutC4INC/0LvRjtGJ0LXQvdC40Y8g0LfQtdGA0L3QsC5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI2MDc2MDE2MTExNDg1NDI3ODAzIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUyMTYyOTE1NjI1Nn0=)**

[](http://rusromill.ru/preimushhestva-romill/)

**[](http://rusromill.ru/preimushhestva-romill/)**

[](http://rusromill.ru/unikalnye-valcy/)



**Стандартные и дополнительные опции CP1 Little**

**Карданный вал** - по запросу

Карданные валы используем от проверенного производителя, фирмы Bondioli и Pavesi. Карданный вал снабжен муфтой со срезным штифтом и имеет защитные крышки.



Карданный вал Муфта со срезным штифтом



**Сигнализация -** базовое оборудование

Сигнализация акустически оповещает о том, что сработала система отскока вальцов, следовательно, оператор должен немедленно выключить привод трактора.

Акустическая сигнализация



**Аппликатор консерванта -** по запросу

Аппликатор консерванта используется для перекачки, транспортировки и распыления жидкого консерванта для его дальнейшего смешивания с измельчаемым материалом в процессе измельчения и транспортировки в винтовом конвейере. Работу насоса аппликатора консерванта контролирует блок управления.

Аппликатор консерванта

****

**Пресс-туннель** – базовое оборудование

Машина может использоваться с пресс-туннелем размером 4 или 5 футов. Пресс-туннель можно легко заменить.

**Гидравлический рабочий тормоз** – по запросу

Гидравлический рабочий тормоз упрощает работу оператора при прессовании в мешок и обеспечивает более плавное торможение и более динамичный старт. Используется гидравлический ручной насос с резервуаром для масла. На шасси применяется гидравлический тормозной валец.



**Сито в бункер** – по запросу

Сито в бункер защищает дробильные вальцы от попадания посторонних предметов - веток, камней, листьев, и т.д...

****

**Расширения бункера** – по запросу

Расширения бункера расширяют края бункера, что позволяет применять фронтальные погрузчики с более широким ковшом.