**Гидропосевная установка TURBO TURF HS-500-EH**

****


|  |  |
| --- | --- |
|  | **Высевает до 613 м2 за одну загрузку** |
|  | **Смешивание за 5-10 минут, распыление загрузки за 20 минут** |
|  | **Простое интуитивное управление, научиться работать очень легко** |
|  | **Полный контроль давления для наилучшего распыления** |
|  | **Очищается за несколько минут после окончания работы** |
|  | **Простая и надежная конструкция, низкие эксплуатационные расходы** |
|  | **Специальная площадка на баке для облегчения загрузки** |
|  | **Надежный двигатель Honda 13 л.с.** |
|  | **Производительный и долговечный центробежный насос 3”х 3”** |
|  | **Устанавливается на прицеп или в грузовое транспортное средство** |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ HS-500-EH**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТР** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| **Тип смешивания** | **гидравлический** |
| **Емкость бака** | **1893 л** |
| **Двигатель** | **Honda 13 л.с. с электрическим запуском** |
| **Насос** | **Franklin Electric центробежный 3”х 3”, 1260 л/мин., 4,96 бар** |
| **Размер салазок** | **1143 х 2337 мм** |
| **Общий размер** | **1575 х 2362 х 1448 мм** |
| **Покрытие** | **613 м2** |
| **Вес пустой установки** | **352 кг** |
| **Вес загруженной установки** | **2177 кг** |
| **Стандартный шланг** | **300 см х 1 1/4"** |
| **Дальность распыления с прямой форсункой** | **17 м** |
| **Время смешивания** | **5-10 минут** |
| **Время распыления** | **20 минут** |

**Преимущества установок TURBO TURF**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Полиэтиленовые водяные баки**  не боятся коррозии. В них всегда виден уровень жидкости. Их проще содержать в чистоте и обслуживать. Гарантия на баки составляет 20 лет. |
|  | **Специальная загрузочная площадка и 16-дюймовая крышка** облегчают загрузку и позволяют избежать рассыпания материала |
|  | **Сопла большего диаметра, чем у конкурентов** позволяют смешивать быстрее, избегая засоров |
|  | **Возможность полного контроля давления** позволяет смешивать быстрее, выдавать точнее и распылять дальше. Некоторые установки других производителей имеют фиксированное давление |
|  | **Легкие и удобные шланги** легко скручиваются, не перегибаются и оснащены быстросъемными креплениями. |

**[](https://www.youtube.com/watch?v=xqZ7IdFUYtA&list=PL6EjNgOXUsiIl0b49BXSkJDP29_nnBqfV)** [Смотрите видео Turbo Turf](https://www.youtube.com/watch?v=xqZ7IdFUYtA&list=PL6EjNgOXUsiIl0b49BXSkJDP29_nnBqfV) **Стоимость гидропосевной установки TURBO TURF HS-500-EH:**

**Гарантия: 12 месяцев**

**Срок поставки:**

****

****

**Дополнительная информация о гидропосевных установках TURBO TURF:**

[](https://drive.google.com/file/d/1WS7qpL8OrVrhiXYuY-fWNl_8VKBaC-4U/view?usp=sharing)[](https://drive.google.com/file/d/1unroUp4C-iW4yHAdpNkln7im2jti12ep/view?usp=sharing)

[](https://drive.google.com/file/d/1A0gvnDkxRK7zWFVD78wE5J6johWoutNe/view?usp=sharing)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Звоните: |  | Пишите: |