МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК **MULTIONE 2.3**



|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **2.3 EFI** |
| Двигатель | KOHLER Command Pro EFI ECV749 |
| Мощность | 26,5 ЛС |
| Топливо | Бензин |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Скорость (максимальная) (1) | 15 км/ч |
| Поток гидравлического масла | 42 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 1,6 м |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 700 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 560 кг |
| Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 450 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 840 кк |
| Толкающее усилие | 770 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 613 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 700/1698 мм |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 20x8.00-10 |
| Вес | 747 кг |


(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования

(2) Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо и с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.

(3) Машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.

# **ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTIONE 2.3**



H1

D

F

G

H

I

|  |  |
| --- | --- |
| * Новый 2-х цилиндровый бензиновый двигатель Kohler с электронным впрыском (EFI) * Новая усиленная рама * Новая геометрия и связь для механики   наклона, улучшенное отрывное усилие и углы вращения шарнира вверх/вниз.   * Доступны задние противовесы 180 кг * DBS (Система динамической блокировки) * Гидравлический масляный радиатор * Самовыравнивающаяся Н-образная стрела   C | * Гидравлический мультиконнектор * 4-х функциональный джойстик * 4WD гидростатические двигатели с   прямым приводом и пропорциональным  сервоуправлением   * ROPS-FOPS Уровень 1 * 2 передних рабочих фонаря * Эргономичное сиденье с подлокотниками,   ремнем безопасности и регулировкой положения   * Механический стояночный тормоз * Высокоэффективные колесные моторы   N |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГАБАРИТЫ (мм)** | | | | | |
| **A** - Высота по шарниру | | 1580 | **L** - Дорожный просвет | | 175 |
| **C** - Смещение вперед при поднятой стреле | | 148 | **M** - Угол заднего свеса | | 26° |
| **D** - Смещение вперед при горизонтальной стреле | | 381 | **M1** - Угол заднего свеса (с противовесами) | | 26° |
| **F** - Длина переднего свеса | | 421 | **N** - Макс. ширина (стандартные шины) | | 1047 |
| **G** - Колесная база | | 1163 | **O** - Угол вращения шарнира вниз | | 46° |
| **H** - Длина заднего свеса | | 603 | **P** - Угол вращения шарнира вверх | | 40° |
| **H1** - Длина заднего свеса с противовесами | | 585 | **Q** - Высота (стандартные шины) | | 1958 |
| **I** - Длина машины | | 2187 |  | | |
|  | | | | | |
| **Размер шин** | **Ширина (N)** | | | **Высота (Q)** | |
| 20x8.00-10 | 1047 мм | | | 1958 мм | |
| 23x8.50-12 | 1060 мм | | | 1996 мм | |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ MULTIONE 2.3**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/Working-Lights-350x321.jpg | **2 ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ**  2 передних рабочих фонаря для освещения рабочей зоны |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/4wd.jpg | **ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом**  Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне. |
| DBS (Dynamic Block System) | **DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки)**  Опция проходимости. Эта система работает как дифференциал, принудительно распределяя гидропотоки между бортами минипогрузчика. Особенно подходит для использования на пересеченной местности |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/standard_seat_serie_2-350x321.jpg | **ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ**  Эргономичное сиденье с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/multiconnector-350x321.jpg | **ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР**  Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. |
| Hyraulic oil cooler | **ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА**  Система охлаждения контура гидравлического масла |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/joystick_serie_2-350x321.jpg | **4-ХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК**  4-функциональный джойстик позволяет легко и точно управлять машиной. |
| Parking brake | **МЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ**  Механический стояночный тормоз. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/self_levelling-350x321.jpg | **ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С СИСТЕМОЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ**  Увеличивает высоту подъёма и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает работу более удобной, особенно в условиях ограниченного пространства. Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/Rops_Fops-350x321.jpg | **ROPS-FOPS УРОВЕНЬ I**  ROPS (система защиты от опрокидывания) - это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины.  FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована в соответствии с ISO 3449 и защищает оператора от падающих предметов. |

**СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 2.3 (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»** | | |
|  | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 2.3** | **22 270 €** |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «ВСЕСЕЗОННАЯ»** | | |
|  | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 2.3** | **28 000 €** |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/Fully_enclosed_cab.jpg | **ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ПОДОГЕВОМ**  Полностью остекленная кабина с шумоизоляцией и зеркалами (Италия) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/04/riscaldamento.jpg | **СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ**  Трехстороннее отопление с регулируемым расходом воздуха и температурой. |
| **СРОК ПОСТАВКИ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, БАЗИС ПОСТАВКИ – Г. МОСКВА** | | |

[](https://yadi.sk/d/fpA4Pvfmia9o7g) **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ MULTIONE МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ФЗ44**

(С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 616 ОТ 30.04.2020)

**ВОЗМОЖНЫЕ КОДЫ ОКПД2:**

 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.230, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.260, 28.22.18.310



**ОПЦИИ ДЛЯ MULTIONE 2.3**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/trailer_coupling.jpg | **ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО – 335 €**  Задний буксирный крюк с двойным соединением: с буксирным шаром и буксирным пальцем. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/smart_cabin_serie_2-350x321.jpg | **SMART КАБИНА – 710 €**  Легкая кабина из плексигласа (без двери) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/12V_rear_socket.jpg | **ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ 12V – 175 €**  Задняя электрическая розетка 12 В для подключения навесного оборудования. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/catene-350x321.jpg | **ЦЕПИ ДЛЯ КОЛЕС – 410 €**  (комплект из 2) противоскользящие цепи для колес |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/beacon_light_01.jpg | **ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК – 250 €**  Оранжевый проблесковый маячок, устанавливаемый на крыше кабины. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/full_enclosed_cab_serie_2.jpg | **КОМФОРТНАЯ КАБИНА – 4400 €**  лучшая защита оператора от холода, ветра, дождя и снега, комплектуется системой отопления с регулируемой и температурой. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/heated-seat-1.jpg | **СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ – 620 €**  Эргономичное сиденье с подогревом, подлокотниками, ремнем безопасности и отсеком для документов. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/backweights_serie_2-350x321.jpg | **ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 180 КГ – 825 €** используются для увеличения грузоподъемности машины |
|  | **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА – 243 €**  Сигнал, позволяющий обеспечить безопасность при движении задним ходом | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/Drive_area_cover-350x321.jpg | **ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА – 125 €**  Накрывает салон машины, защищая от дождя, снега и т. д. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/torque_divider.jpg | **ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА – 1055 €** Опция равномерно распределяющая гидравлическое масло между колесными двигателями. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/flat_face_adapter_blu-350x321.jpg | **АДАПТЕР МУЛЬТИКОННЕКТОР - FLAT-FACE – 624 €** Адаптер имеет 3 линии для выполнения соединений с любым видом навесного оборудования. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/barra-sicurezza.jpg | **ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ – 490 €**  Планка, расположенная на левой стороне машины, чтобы защитить оператора от падения из машины. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/03/wheel_bracket.jpg | **КРЕПЕЖНЫЕ СКОБЫ – 200 €**  Крепежные скобы устанавливаются на ступице колеса для фиксации минипогрузчика в кузове ТС (комплект из 4) |
| Multione-miniloader-Led_road_lights | **ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – 1410 €**  Передние и задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, проблесковый маячок, зеркала. | 3 aux working led hella | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ LED ФОНАРИ – 660 €**  Комплект из 3 фонарей |


**ВАРИАНТЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 2.3** [**(всего более 170 видов для любых работ)**](http://multionerus.ru/mini-loaders-attachments/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНОЙ**  **КОВШ** | **ЧЕЛЮСТНОЙ**  **КОВШ** | **КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ** | **КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ** |
| **ЭКСКАВАТОР**  **НАВЕСНОЙ** | **ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ**  **(ЯМОБУР)** | **ЭКСКАВАТОРНАЯ**  **РУКОЯТЬ** | **БУЛЬДОЗЕРНЫЙ**  **ОТВАЛ** |
| **ЩЕТКА**  **ПОДМЕТАЛЬНАЯ** | **ОТВАЛ**  **ДЛЯ СНЕГА** | **СНЕГОМЕТАТЕЛЬ**  **ШНЕКОРОТОРНЫЙ** | **ПЕСКО И СОЛЕ**  **РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ** |
| **ПАЛЛЕТНЫЕ**  **ВИЛЫ** | **ВИЛЫ**  **ДЛЯ СИЛОСА** | **ГАЗОНОКОСИЛКА**  **ТОРНАДО** | **УЛИЧНАЯ**  **МОЙКА** |

**СЕТЫ ИЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 2.3**

[**(ваша скидка до 12 % + стеллаж в подарок)**](https://yadi.sk/d/64y9_Z0XSlfNdw)

[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=kC44EHVCZuuXfDXJAlw/L1NYCHh7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JfQtdC80LvRj9C90YvQtSDRgNCw0LHQvtGC0Ysv0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0LfQtdC80LvRj9C90YvRhSDRgNCw0LHQvtGCIExJR0hUICgyLTYg0YHQtdGA0LjRjykucGRmIiwidGl0bGUiOiLQmtC%2B0LzQv9C70LXQutGCINC00LvRjyDQt9C10LzQu9GP0L3Ri9GFINGA0LDQsdC%2B0YIgTElHSFQgKDItNiDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5MzY5MzcxMDI1MiwieXUiOiI0Nzk2NjAxNjkxNTU0Mjk1Nzg3In0%3D)

[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=kC44EHVCZuuXfDXJAlw/L1NYCHh7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JfQtdC80LvRj9C90YvQtSDRgNCw0LHQvtGC0Ysv0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0LfQtdC80LvRj9C90YvRhSDRgNCw0LHQvtGCIExJR0hUICgyLTYg0YHQtdGA0LjRjykucGRmIiwidGl0bGUiOiLQmtC%2B0LzQv9C70LXQutGCINC00LvRjyDQt9C10LzQu9GP0L3Ri9GFINGA0LDQsdC%2B0YIgTElHSFQgKDItNiDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5MzY5MzcxMDI1MiwieXUiOiI0Nzk2NjAxNjkxNTU0Mjk1Nzg3In0%3D)

[](https://yadi.sk/d/64y9_Z0XSlfNdw)[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=kC44EHVCZuuXfDXJAlw/L1NYCHh7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JfQtdC80LvRj9C90YvQtSDRgNCw0LHQvtGC0Ysv0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0LfQtdC80LvRj9C90YvRhSDRgNCw0LHQvtGCIExJR0hUICgyLTYg0YHQtdGA0LjRjykucGRmIiwidGl0bGUiOiLQmtC%2B0LzQv9C70LXQutGCINC00LvRjyDQt9C10LzQu9GP0L3Ri9GFINGA0LDQsdC%2B0YIgTElHSFQgKDItNiDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5MzY5MzcxMDI1MiwieXUiOiI0Nzk2NjAxNjkxNTU0Mjk1Nzg3In0%3D)

**ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ**  высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота. |
|  | **ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD** гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом) |
|  | **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |
|  | **ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ**  эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 12 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования |
|  | **НИЗКИЙ ВЕС**  Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |
|  | **УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА**   |  | | --- | | Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли). | |
|  | **ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ**   |  | | --- | | Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации. | |
|  | **НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ** (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)   |  | | --- | | Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании. | |
|  | **МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ**   |  | | --- | | Грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч. | |
|  | **ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ**  Расширенная гарантия на гидронасос и колесные гидромоторы. |

[](https://drive.google.com/file/d/1_pBhi5Ofsnu4M5un5HgbZwWGu4PKCDwI/view)[](https://www.youtube.com/channel/UCqDa0E-sWLrIW5CVMQrsprQ)[](https://drive.google.com/file/d/1tOKO6CXhU0ng3-sYMd9pH9e9L4FeNK0n/view)[](https://www.youtube.com/watch?v=3DbC5Yw6jj0&list=PL3q4zeE6Ho0Za0ZGxL8gK5W7qEb4awV_D)

**МНОГООБРАЗИЕ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE В РОССИИ**









**ВИДЕООБЗОРЫ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

**[](https://www.youtube.com/watch?v=UIMJIYbmPfY&list=PL3q4zeE6Ho0Z9-5qxD51ouDrzjWd0dZTb)**

**[](https://youtu.be/HSP_hkqZIDg?list=PL3q4zeE6Ho0ait-dC0-BYrU7slPUVY6if)[](https://www.youtube.com/watch?v=-kny7lJjLS0&list=PL3q4zeE6Ho0Ypsb6GNdXOegQVXNxSZ2ib)**

**ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MULTIONE В РОССИИ**

 [multionerus.ru](http://multionerus.ru/)