
|  |
| --- |
| **Горзонтальный смеситель-кормораздатчик**  **CELIKEL BRASSUS H10** |
| S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Celikel\Фотографии\Продуктовые рендеры\Brassus горизонт\12mT¦ BRASSUS YYK\Новый точечный рисунок.bmp  Горизонтальные смесители-кормораздатчики Celikel серии BRASSUS – это универсальное средство для эффективной обработки и смешивания всех видов корма в однородную, качественную смесь, а также ее раздачи. Для заказа доступны два варианта шасси – стандартное и заниженное, для использования в фермах с низкими въездными воротами. При производстве BRASSUS мы руководствуемся потребностями фермеров, поэтому для увеличения срока службы машины, в создании бункера используется конструкционная сталь ST-52 с толщиной стенок 8 мм, дна – до 22 мм, а колеса с шириной 400 мм значительно улучшают устойчивость и проходимость машины, предотвращая риск переворачивания. |

\*габариты с заниженным вариантом шасси

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Объем бункера, м3** | **10** |
| **Длина, мм** | **5900** |
| **Ширина, мм** | **2230\*/2105** |
| **Высота, мм** | **2450\*/2590** |
| **Ширина колеи, мм** | **1806\*/1671** |
| **Вес, кг** | **4000** |
| **Грузоподъемность, кг** | **7000** |
| **Требуемая мощность, л.с.** | **80** |
| **Размер колес** | **400/60-15.5** |
| **Количество шнеков, шт.** | **2** |
| **Количество ножей, шт.** | **110** |

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

****

**ШНЕК ULTRAUGER**

**Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и**



**смешивания любых типов корма**

**РЕДУКТОР BLACK&BOLD**

**Шестеренчиатая передача в маслянной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.**

**ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700**

**Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации**

****

**НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА**



**Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы.**

**СИСТЕМА АНТИБЛОКИРОВКИ**

**Защита шнеков от попадания**

**неразрезаемых материалов**

**Ножи из стали твердость 60-61 HRC со сроком службы до 2-х лет**

****

**ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ТРАНСПОРТЕРА**

**Работа на фермах с любой**

**высотой кармушек**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ВЫГРУЗКА**

**Выгрузной поперечный транспортер CHARGER X в стандартной комплектации**

**Система BLACK BOX**

**Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.**

****

**Стандартная комплектация:**

* Независимая гидравлическая система
* Инспекционная лестница
* Выгрузной конвейерный транспортер слева или справа
* Механическое выгрузное окно с противоположной стороны с подготовкой под гидрофикацию
* Задний загрузочный ковш с гидроприводом
* Тросовый пульт управления гидравликой
* Фиксированный пульт управления задним загрузочным ковшом
* Механическая стояночная опора
* Колеса с шириной 400 мм
* Сервисный капот для доступа к гидрораспределителю на двух пневмоопорах
* Регулируемый по длине карданный вал
* Басейн бункера с толщиной стенок 10 мм
* Толщина витков шнеков 15 мм
* Шестеренчатый редуктор Black Bold в маслянной ванне
* Бортовой защитный короб для гидролиний

****

****

**Весовая система: DIGI DEVICE UF5**\*

**Основные характеристики:**

* 50 Рецептов
* 20 Компонентов
* 20 Разгрузок
* 50 Названий компонентов
* Программирование рациона
* Модульная система
* 3 весовых тензодатчика

\*Возможна установка весовых систем других брендов и моделей по запросу

****

****

**Дополнительные опции:**

* Итальянская весовая система UF5 – **1350** **€**
* Дополнительный выгрузной конвеер слева – **1250** **€**
* Гидравлическая стояночная опора – **500** **€**
* Магнит на выгрузном окне – **1215 €**
* Электронный пульт д/у – **цена по запросу**
* Независимый электромотор привода шнеков – **цена по запросу**

****

****

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость** | **Цена, евро** |
| **Celikel BRASSUS H10** | **26 120** |

|  |
| --- |
| * Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Срок поставки: 40 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности * Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск |

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw)



[Смотреть](hhttps://www.youtube.com/watch?v=PixAq4qqQOk) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=ghVvFKoLm5c)

