|  |
| --- |
| **Почвенная фреза (ротоватор) Agri-World FTCD 140.02** |
| S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Боровков\Задачи все\Agriworld замена контента на Байтек и Спецтехника\Новое\5.jpg |
|  |
|  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заглубление (мм)** | **20 - 150** |
| **Мощность (л.с.)** | **100 - 110** |
| **Рабочая ширина (мм)** | **1400** |
| **Общая ширина (мм)** | **1800** |
| **Вес (кг.)** | **1420** |
| **Ремни (шт)** | **3+3** |
| **ВОМ (об/мин)** | **540/100** |
| **Диаметр камней (мм)** | **200** |
| **Диаметр пней (мм)** | **200** |
| **Производительность (га/смена)** | **0,55** |


Почвенная фреза – измельчитель пней и корней Agri-World серия FTCD, создана для работы в верхнем слое земли, где встречаются камни, и превалирует древесно-кустарниковые остатки (корни и пни), без предварительной подготовки почвы. Рабочая глубина составляет от 20 мм до 500 мм, рабочая ширина по желанию заказчика может быть от 600 мм до 2500 мм. Трактор под ротоватор должен быть оснащен гидроходоуменьшителем , максимальная скорость работы до 300 м/чаc


**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\1.JPG | C:\Users\vborovkov\Desktop\FPR-200.28GT 10.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\5.JPG |
| **Универсальное**  **3-точечное соединение** | **Использование высокопрочной стали, HARDOX, во всех деталях** | **Усиленный ротор** |
| C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\3.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\9.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\10.1.jpg |
| **Высокоэффективная двухсторонняя ременная передача** | **Центральный карданный вал, класс 8** | **Высококпрочные**  **комплектующие A.W.T** |
| C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\2.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\8.2.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\6.jpg |
| **Редкутор с приводом от 1000 об/мин** | **Задняя решетка с гидравлическим приводом из HARDOX** | **Быстросъемные режущий орган из карбида вольфрама** |

* **Универсальность** : ротоваторы AgriWorld используется для расчитски территорий от пней, корней, и разных пород каманей
* **Надежность**: срок эксплуатации свыше 10 лет
* **Индивидуальность**: широкий выбор моделей и опций
* **Простота**: все ключевые узлы защищены и доступны для оператора
* **Безопасность:** повышенная устойчивость к перегрузки при наезде на твердые породы
* **Долговечность**: ременный, цепной и зубчатый привод
* **Эффективность**: возможность работы по стабилизации грунта
* **Температурная независимость:** работа от - 35 С до + 40 С

**Опция: гидравлический привод для Z-тяги трехточечной навески**

****

****

**Преимущества:**

**C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\1.png**

До 20% повышается производительность

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\2.png Снижается биение скорости вращения ротора ротоватора

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\3.png

Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\4.png Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

**Система включает в себя:**

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\5.png Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\5.png Гидрозамок двустороннего действия

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\5.png РВД длиной 1 метр, со штуцерами М20\*1,5

Цена системы: 48 000 рублей

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Ярославль

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\vborovkov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.jpg | C:\Users\vborovkov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3.png | C:\Users\vborovkov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg |
| **Системы охлаждения масла в коробке передач**  **1.300,00 €** | **Приводной вал Waltersheid**  **( мировой лидер )**  **1.000,00 €** | **Автоматическая**  **смазка узлов**  **2.000,00 €** |

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость ротоватора в стандартной комплектации** | **Цена, евро** |
| **Agri-World FTCD 140.02** | **25 749 €** |

|  |
| --- |
| * Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Срок поставки: 50 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности * Поставка осуществляется со склада г. Смоленск |

[Смотреть видео на канале Agri World](https://www.youtube.com/channel/UCoeOI2GzEtMyAxkOGpUdt4Q/featured)

[](https://www.youtube.com/channel/UCoeOI2GzEtMyAxkOGpUdt4Q/featured)

[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=AOy98nCDq8E&list=PLiMe3KGen99mHbnUsRsVE3H0jo92O1zNF) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=rmjWq6hNWdY&list=PLiMe3KGen99mDYm2yrd4b-ukI5j8eoWgK) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=BjTn4yuWtYg&list=PLiMe3KGen99kt-3So0QLSdmv8BUe582hr)

