|  |
| --- |
| **Вертикальный смеситель-кормораздатчик**  **CELIKEL CHARGER 2 LE** |
| S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Celikel\Фотографии\Продуктовые рендеры\ФАЙЛЫ от сентября 2020\Ч 2\2m3-DYK--V2-8.png  Вертикальные смесители-кормораздатчики Celikel серии CHARGER – это универсальное средство для эффективной обработки и смешивания всех видов корма в однородную, качественную смесь, а также ее раздачи. При производстве CHARGER micro мы руководствуемся потребностями фермеров, поэтому собрали в данной машине все лучшее и необходимое прогрессивным фермам с небольшим поголовьем. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Объем бункера, м3** | **2.7** |
| **Длина, мм** | **1960** |
| **Ширина, мм** | **1920** |
| **Высота, мм** | **1620** |
| **Вес, кг** | **660** |
| **Максимальный вес, кг** | **1260** |
| **Требуемая мощность, л.с.** | **10 л.с./7.5 Кв, 380 В** |
| **Размер колес** | **–** |
| **Количество шнеков, шт.** | **1** |
| **Количество ножей, шт.** | **5** |

**ПРЕИМУЩЕСТВА**



**ШНЕК ULTRAUGER**

**Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и**

**смешивания любых типов корма**

**РЕДУКТОР ALPHA GEAR**

**Шестеренчиатая передача в маслянной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.**

**ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700**

**Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации**

****

****

**КОНТРНОЖИ**

**Два регулируемых бортовыхконтррежущих ножа улучшат качество измельчения**

**ЗАДНИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ**

**Универсальность и гибкость применения**

**ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО**

**Предотвращает высыпание корма с краев бункера**



**БУНКЕР HYPERMIX**

**Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшего и быстрого смешивания без урона структуре корма**

**МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ**

**Возможность индивидуальной компоновки**

**для требований любого предприятия**

**Система BLACK BOX**

**Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.**

**Стандартная комплектация:**

* Инспекционная ступень
* Выгрузное механическое окно с лотком
* 3-х точечная система крепления
* **Электромотор привода шнека**
* Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR
* Контрнож

****

****

**MICRO 2 TEBH**

****



**Дополнительные опции:**

* Гидравлическое выгрузное окно – **220** **€ (от трактора)**
* Магнит на выгрузном окне – **729 €**

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость** | **Цена, евро** |
| **Celikel CHARGER 2 LE** | **6 462** |

|  |
| --- |
| * Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Срок поставки: 40 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности * Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск |

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw)



[Смотреть](hhttps://www.youtube.com/watch?v=PixAq4qqQOk) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=ghVvFKoLm5c)

