**Гидропосевная установка TURBO TURF HM-400-T**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Высевает до 492 м2 за одну загрузку** |
|  | **Смешивание за 2-20 минут, распыление загрузки за 15 минут** |
|  | **Простое интуитивное управление, научиться работать очень легко** |
|  | **Агрессивное механическое смешивание позволяет загружать материал без предварительного измельчения** |
|  | **Очищается за несколько минут после окончания работы** |
|  | **Простая и надежная конструкция, низкие эксплуатационные расходы** |
|  | **Специальная площадка на баке для облегчения загрузки** |
|  | **Надежный двигатель Honda 13 л.с.** |
|  | **Шестеренчатый насос «промышленного стандарта» Bowie 2300** |
|  | **Устанавливается на прицеп или в грузовое транспортное средство** |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ HM-400-T**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТР** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| **Тип смешивания** | **механический** |
| **Емкость бака** | **1514 л** |
| **Двигатель** | **Honda 13 л.с.** |
| **Насос** | **Bowie шестеренчатый серии 2300, 510 л/мин, 5,5 бар** |
| **Размер салазок** | **1143 х 2540 мм** |
| **Общий размер** | **1473 х 2540 х 1651 мм** |
| **Покрытие** | **492 м2** |
| **Вес пустой установки** | **635 кг** |
| **Вес загруженной установки** | **2087 кг** |
| **Стандартный шланг** | **30 м х 1 1/4"** |
| **Полная загрузка** | **68 кг древесной мульчи, 79 кг целлюлозной мульчи или 91 кг мульчи в брикетах** |
| **Время смешивания** | **2-20 минут** |
| **Время распыления** | **15 минут** |

**Преимущества установок TURBO TURF**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Полиэтиленовые водяные баки**  не боятся коррозии. В них всегда виден уровень жидкости. Их проще содержать в чистоте и обслуживать. Гарантия на баки составляет 20 лет. |
|  | **Лопасти опираются на тяжелую стальную раму и не создают нагрузки на бак.** Резервуар используется только в качестве емкости для жидкости |
|  | **Можно набирать воду прямо из водоемов:** ручьев или прудов |
|  | **Простота управления** – один рычаг для управления насосом, второй для управления лопастями устройства для смешивания |
|  | **Шестеренчатый насос Bowie** позволяет легко прокачивать самые густые смеси. |

**[](https://www.youtube.com/watch?v=xqZ7IdFUYtA&list=PL6EjNgOXUsiIl0b49BXSkJDP29_nnBqfV)** [Смотрите видео Turbo Turf](https://www.youtube.com/watch?v=xqZ7IdFUYtA&list=PL6EjNgOXUsiIl0b49BXSkJDP29_nnBqfV) **Стоимость гидропосевной установки TURBO TURF HM-400-T:**

**Гарантия: 12 месяцев**

**Срок поставки:**

****

****

**Дополнительная информация о гидропосевных установках TURBO TURF:**

[](https://drive.google.com/file/d/1WS7qpL8OrVrhiXYuY-fWNl_8VKBaC-4U/view?usp=sharing)[](https://drive.google.com/file/d/1unroUp4C-iW4yHAdpNkln7im2jti12ep/view?usp=sharing)

[](https://drive.google.com/file/d/1A0gvnDkxRK7zWFVD78wE5J6johWoutNe/view?usp=sharing)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Звоните: |  | Пишите: |