МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК **MULTIONE 9.5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **MultiOne 9.5** |
| Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
| Мощность/Крутящий момент | 50 ЛС |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Скорость (максимальная) (1) | 12-25 км/ч |
| Поток гидравлического масла | 85 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 3,21 м |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 2600 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 2080 кг |
| Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 1600 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 2200 кг |
| Толкающее усилие | 1950 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 843 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 1030/2550 мм |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 31x15.50-15 (400/50-15) |
| Вес | 2025 кг |













(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования

(2) Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

(3) Машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

# **ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTIONE 9.5**



|  |  |
| --- | --- |
| * Система Hi-Flow * DBS (Система динамической блокировки) * Делитель крутящего момента * Охладитель гидравлического масла * Гидравлический мультиконнектор * Многфункциональный джойстик * Многодисковый стояночный тормоз * 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением * 2 скорости * Самовыравнивающаяся Н-образная телескопическая стрела | * Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные двигатели * ROPS-FOPS Уровень 1 * ЖК-дисплей с программируемым обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор света и другие 14 индикаторов) * 2 передних рабочих фонаря * Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГАБАРИТЫ (мм)** | | | | | |
| **A** - Высота по шарниру (стрела не выдвинута) | | 2530 | **I** - Длина машины (без противовесов) | | 3200 |
| **B** - Высота по шарниру (стрела выдвинута) | | 3210 | **L** - Дорожный просвет | | 340 |
| **C** - Смещение вперед при поднятой выдвинутой стреле | | 460 | **M** - Угол заднего свеса (без противовесов) | | 24° |
| **D** - Смещение вперед при горизонтальной не выдвинутой стреле | | 460 | **M1** - Угол заднего свеса (с противовесами 440 кг) | | 19° |
| **E** - Смещение вперед при горизонтальной выдвинутой стреле | | 1256 | **M2** - Угол заднего свеса (с боковыми противовесами 180 кг) | | 21° |
| **F** - Длина переднего свеса | | 530 | **M3** - Угол заднего свеса (с задними противовесами 180 кг) | | 21° |
| **G** - Колесная база | | 160 | **N** - Макс. ширина (стандартные шины) | | 1500 |
| **H** - Длина заднего свеса | | 1070 | **O** - Угол вращения шарнира вниз | | 31° |
| **H1** – Длина заднего свеса (спротивовесами 440 кг) | | 1225 | **P** - Угол вращения шарнира вверх | | 29° |
| **H2** - Длина заднего свеса (с боковымипротивовесами180 кг) | | 1115 | **Q** - Высота (стандартные шины) | | 2150 |
| **H3** – Длина заднего свеса (с заднимипротивовесами180 кг) | | 1170 | **Q1** - Высота с кондиционером (стандартные шины) | | 2350 |
|  | | | | | |
| **Размер шин** | **Ширина (N)** | | | **Высота (Q)** | |
| 31X15.50-15 | 1500 мм | | | 2150 мм | |
| 27X10.50-15 | 1370 мм | | | 2100 мм | |
| 27X8.50-15 | 1320 мм | | | 2100 мм | |
| 26X12.00-12 ET0 | 1410 мм | | | 2090 мм | |
| 26X12.00-12 ET-50 | 1510 мм | | | 2090 мм | |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ MULTIONE 9.5**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/Working-Lights-350x321.jpg | **2 ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ**  2 передних рабочих фонаря для освещения рабочей зоны |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/4wd.jpg | **ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом**  Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне. |
| DBS (Dynamic Block System) | **DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки)**  Опция проходимости. Эта система работает как дифференциал, принудительно распределяя гидропотоки между бортами минипогрузчика. Особенно подходит для использования на пересеченной местности |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/torque_divider.jpghttp://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/HI_FLOW-350x321.jpg | **ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**  Опция проходимости равномерно распределяющая гидравлическое масло между колесными двигателями. |
|  | **СИСТЕМА HI-FLOW**  Дополнительный насос, который повышает поток гидравлического масла, увеличивая производительность навесного оборудования. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/multiconnector-350x321.jpg | **ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР**  Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. |
| Hyraulic oil cooler | **ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА**  Система охлаждения контура гидравлического масла |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/nuvo_joystick-11-functions-350x321.jpg | **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК**  12-функциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/LCD-graphic-display-with-programmed-service_03-350x321.jpg | **ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ**  Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор освещения и другие 14 индикаторов) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/self_levelling-350x321.jpg | **ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С СИСТЕМОЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ**  Увеличивает высоту подъёма и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает работу более удобной, особенно в условиях ограниченного пространства. Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
| Double Speed | **2 СКОРОСТИ**  Электрогидравлическая регулировка скорости |
| Radial piston wheel motor | **РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ МОТОРЫ**  Радиально-поршневые гидромоторы с высоким крутящим моментом. |

**СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 9.5 (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»** | | |
|  | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 9.5** | **50 280 €** |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»** | | |
|  | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 9.5** | **54 380 €** |
|  | **ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ПОДОГЕВОМ**  Стекло-металлическая кабина с системой отопления и стеклоочистителем (Россия) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/05/Floating_valve.jpg | **ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ**  Опция, позволяющая навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. Идеально подходит для применения в сельском хозяйстве и для ухода за зелеными насаждениями. |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «ВСЕСЕЗОННАЯ»** | | |
|  | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 9.5** | **58 295 €** |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/Fully_enclosed_cab.jpg | **ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ПОДОГЕВОМ**  Полностью остекленная кабина с шумоизоляцией и зеркалами (Италия) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/05/Floating_valve.jpg | **ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ**  Опция, позволяющая навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. Идеально подходит для применения в сельском хозяйстве и для ухода за зелеными насаждениями. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/04/riscaldamento.jpg | **СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ**  Трехстороннее отопление с регулируемым расходом воздуха и температурой. |
| 3 aux working led hella | **3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ**  Дополнительные фонари для освещения рабочей зоны (два спереди, один сзади) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/engine_block_heater.jpg | **ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ**  Это идеальное устройство для запуска в условиях низких температур. Система поддерживает оптимальную температуру двигателя для легкого запуска в холодном климате. |
| **СРОК ПОСТАВКИ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, БАЗИС ПОСТАВКИ – Г. МОСКВА** | | |

[](https://yadi.sk/d/fpA4Pvfmia9o7g) **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ MULTIONE МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ФЗ44**

(С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 616 ОТ 30.04.2020)

**ВОЗМОЖНЫЕ КОДЫ ОКПД2:**

 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.230, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.260, 28.22.18.310

**ОПЦИИ ДЛЯ MULTIONE 9.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2017/03/rear_bull_bar.jpg | **ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ - 490 €**  Защищает заднюю часть машины в случае ударов. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/road_light_M1-350x321.jpg | **ДОРОЖНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ – 1890 €** Передние и задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, проблесковый маячок, зеркала. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/05/Floating_valve.jpg | **ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ - 700 €**  Опция, позволяющая навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/smart_cabin-350x321.jpg | **SMART КАБИНА – 960 €**  Легкая кабина из плексигласа (без двери) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/trailer_coupling.jpg | **ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО - 335 €**  Задний буксирный крюк с двойным соединением: с буксирным шаром и буксирным пальцем. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/catene-350x321.jpg | **ЦЕПИ ДЛЯ КОЛЕС – 760 €**  (комплект из 2) противоскользящие цепи для колес |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/12V_rear_socket.jpg | **ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ 12V - 190 €**  Задняя электрическая розетка 12 В для подключения навесного оборудования. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/04/riscaldamento.jpg | **СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ – 1000 €**  Трехстороннее отопление с регулируемым расходом воздуха и температурой. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/rear_coupling.jpg | **ПЛАСТИНА ДЛЯ ЗАДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ - 250 €**  Используется для монтажа навесного оборудования на задней части машины. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/Backweights.jpg | **ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 180 КГ – 790 €** используются для увеличения грузоподъемности машины |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/beacon_light_01.jpg | **ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК - 250 €**  Оранжевый проблесковый маячок, устанавливаемый на крыше кабины. |  | **ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 440 КГ – 1590 €** используются для увеличения грузоподъемности машины |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/engine_block_heater.jpg | **ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ – 370 €**  Система поддерживает оптимальную температуру двигателя для легкого запуска. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/distanziali-350x321.jpg | **ПРОСТАВКИ ДЛЯ КОЛЕС 10 ММ – 90 €**  **ПРОСТАВКИ ДЛЯ КОЛЕС 55 ММ – 530 €** |
|  | **СИДЕНЬЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ПОДОГРЕВОМ – 700 €**  Сиденье повышенной комфортности | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/rear_hydraulic_outlets-350x321.jpg | **ЗАДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ – 760 €** Используются для питания навесного оборудования на задней части минипогрузчика |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2019/07/rubber_tracks-350x321.jpg | **РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ – 10 720 €**  обеспечивают максимальную устойчивость и сцепление с минимальным повреждением грунта и низким давлением. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/flat_face_adapter_blu-350x321.jpg | **АДАПТЕР МУЛЬТИКОННЕКТОР - FLAT-FACE – 624 €** Адаптер имеет 3 линии для выполнения соединений с любым видом навесного оборудования. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/AC_cabin-350x321.jpg | **СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – 2 600 €** устанавливается на крышу салона, регулирование скорости вентилятора и электронный контроль температуры. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/3-aux-working-led-hella.jpg | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ LED ФОНАРИ – 660 €**  3 дополнительных LED фонаря для освещения рабочей зоны |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/barra-sicurezza.jpg | **ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ – 490 €**  Планка, расположенная на левой стороне машины, чтобы защитить оператора от падения из машины. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/hydraulics_aux_outlets-350x321.jpg | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ – 1195 €**  Передние и/или задние дополнительные гидравлические выходы |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/Fully_enclosed_cab-350x321.jpg | **ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ЗЕРКАЛАМИ – 4 850 €** Полностью закрытая кабина с атмосферостойким тонированным стеклом является оптимальным решением для защиты водителя от холода, влаги и ветра. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/automatic_coupling-350x321.jpg | **АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИРАЮЩАЯ ПЛАСТИНА – 1050 €**  На пластине автоматического крепления стопорные штифты перемещаются гидравлически и управляются из кабины. |


**ВАРИАНТЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 9.5** [**(всего более 170 видов для любых работ)**](http://multionerus.ru/mini-loaders-attachments/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНОЙ**  **КОВШ** | **ЧЕЛЮСТНОЙ**  **КОВШ** | **КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ** | **КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ** |
| **ЭКСКАВАТОР**  **НАВЕСНОЙ** | **ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ**  **(ЯМОБУР)** | **ЭКСКАВАТОРНАЯ**  **РУКОЯТЬ** | **БУЛЬДОЗЕРНЫЙ**  **ОТВАЛ** |
| **ЩЕТКА**  **ПОДМЕТАЛЬНАЯ** | **ОТВАЛ**  **ДЛЯ СНЕГА** | **СНЕГОМЕТАТЕЛЬ**  **ШНЕКОРОТОРНЫЙ** | **ПЕСКО И СОЛЕ**  **РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ** |
| **ПАЛЛЕТНЫЕ**  **ВИЛЫ** | **ВИЛЫ**  **ДЛЯ СИЛОСА** | **ГАЗОНОКОСИЛКА**  **ТОРНАДО** | **УЛИЧНАЯ**  **МОЙКА** |

**СЕТЫ ИЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 9.5**

[**(ваша скидка до 12 % + стеллаж в подарок)**](https://yadi.sk/d/64y9_Z0XSlfNdw)

[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=Ua94YrpEHMcfg0kMjDrNR4zFRTp7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JfQtdC80LvRj9C90YvQtSDRgNCw0LHQvtGC0Ysv0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0LfQtdC80LvRj9C90YvRhSDRgNCw0LHQvtGCIEhFQVZZIERVVFkgKDktMTAg0YHQtdGA0LjRjykucGRmIiwidGl0bGUiOiLQmtC%2B0LzQv9C70LXQutGCINC00LvRjyDQt9C10LzQu9GP0L3Ri9GFINGA0LDQsdC%2B0YIgSEVBVlkgRFVUWSAoOS0xMCDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5NDA0MTMwMzAxNCwieXUiOiI0Nzk2NjAxNjkxNTU0Mjk1Nzg3In0%3D)[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=LxO2DoLFzQ9nTWRbRyzVWmWa4sl7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KHQtdC70YzRgdC60L7QtSDRhdC%2B0LfRj9C50YHRgtCy0L4v0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0YTQtdGA0LzQtdGA0LAgSEVBVlkgRFVUWSAoOS0xMCDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ItCa0L7QvNC/0LvQtdC60YIg0LTQu9GPINGE0LXRgNC80LXRgNCwIEhFQVZZIERVVFkgKDktMTAg0YHQtdGA0LjRjykucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1OTQwNDEzMjcxMDMsInl1IjoiNDc5NjYwMTY5MTU1NDI5NTc4NyJ9)

[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=vEwGH7eA/vcrWlwnj6W4s7jQWxx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JrQvtC80LzRg9C90LDQu9GM0L3Ri9C1INGA0LDQsdC%2B0YLRiy/QmtC%2B0LzQv9C70LXQutGCINC00LvRjyDQutC%2B0LzQvNGD0L3QsNC70YzQvdGL0YUg0YDQsNCx0L7RgiBIRUFWWSBEVVRZICg5LTEwINGB0LXRgNC40Y8pLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0LrQvtC80LzRg9C90LDQu9GM0L3Ri9GFINGA0LDQsdC%2B0YIgSEVBVlkgRFVUWSAoOS0xMCDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5NDA0MTM0NDY4MiwieXUiOiI0Nzk2NjAxNjkxNTU0Mjk1Nzg3In0%3D)[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=FEyjLlo1VAPVHQV9uex/K0rdjhB7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JvQsNC90LTRiNCw0YTRgtC90YvQtSDRgNCw0LHQvtGC0Ysv0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0LvQsNC90LTRiNCw0YTRgtC90YvRhSDRgNCw0LHQvtGCIEhFQVZZIERVVFkgKDktMTAg0YHQtdGA0LjRjykucGRmIiwidGl0bGUiOiLQmtC%2B0LzQv9C70LXQutGCINC00LvRjyDQu9Cw0L3QtNGI0LDRhNGC0L3Ri9GFINGA0LDQsdC%2B0YIgSEVBVlkgRFVUWSAoOS0xMCDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5NDA0MTM2MjM3MiwieXUiOiI0Nzk2NjAxNjkxNTU0Mjk1Nzg3In0%3D)

[](https://yadi.sk/d/64y9_Z0XSlfNdw)[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=IMW1VV2mPMhBUzxrztDLIouT/RJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTXdIbXppVTFEOW1mRDRvQUZ6ZjRrWXR3cUNnVjI2OThzSS81bGpreGN6bXliOVRQVFlqL29QK2pOalR4U1VWeHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0J7RgdC90L7QstC90YvQtSDRgNCw0LHQvtGC0Ysv0JrQvtC80L/Qu9C10LrRgiDQtNC70Y8g0L/QvtCz0YDRg9C30L7Rh9C90YvRhSDRgNCw0LHQvtGCIEhFQVZZIERVVFkgKDktMTAg0YHQtdGA0LjRjykucGRmIiwidGl0bGUiOiLQmtC%2B0LzQv9C70LXQutGCINC00LvRjyDQv9C%2B0LPRgNGD0LfQvtGH0L3Ri9GFINGA0LDQsdC%2B0YIgSEVBVlkgRFVUWSAoOS0xMCDRgdC10YDQuNGPKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5NDA0MTM4NTc0OSwieXUiOiI0Nzk2NjAxNjkxNTU0Mjk1Nzg3In0%3D)

**ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ**  высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота. |
|  | **ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD** гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом) |
|  | **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |
|  | **ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ**  эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 12 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования |
|  | **НИЗКИЙ ВЕС**  Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |
|  | **УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА**   |  | | --- | | Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли). | |
|  | **ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ**   |  | | --- | | Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации. | |
|  | **НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ** (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)   |  | | --- | | Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании. | |
|  | **МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ**   |  | | --- | | Грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч. | |
|  | **ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ**  Расширенная гарантия на гидронасос и колесные гидромоторы. |

[](https://drive.google.com/file/d/1_pBhi5Ofsnu4M5un5HgbZwWGu4PKCDwI/view)[](https://www.youtube.com/channel/UCqDa0E-sWLrIW5CVMQrsprQ)[](https://drive.google.com/file/d/1tOKO6CXhU0ng3-sYMd9pH9e9L4FeNK0n/view)[](https://www.youtube.com/watch?v=3DbC5Yw6jj0&list=PL3q4zeE6Ho0Za0ZGxL8gK5W7qEb4awV_D)

**МНОГООБРАЗИЕ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE В РОССИИ**









**ВИДЕООБЗОРЫ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

**[](https://www.youtube.com/watch?v=UIMJIYbmPfY&list=PL3q4zeE6Ho0Z9-5qxD51ouDrzjWd0dZTb)**

**[](https://youtu.be/HSP_hkqZIDg?list=PL3q4zeE6Ho0ait-dC0-BYrU7slPUVY6if)[](https://www.youtube.com/watch?v=-kny7lJjLS0&list=PL3q4zeE6Ho0Ypsb6GNdXOegQVXNxSZ2ib)**

**ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MULTIONE В РОССИИ**

 [multionerus.ru](http://multionerus.ru/)