

МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ **BAWOO BSL330**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **BAWOO BSL330** |
| Двигатель | Kubota V3600T |
| Мощность/Крутящий момент | 85 л.с./2600 об. мин |
| Топливо | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная скорость | 11,4 км/ч – 16,7 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 72,5 л/мин – 130 л/мин |
| Рабочая грузоподъемность | 1050 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2210 кг |
| Объем ковша «с шапкой» | 0,45 м3 |
| Тип подъема | вертикальный |
| Время подъема стрелы | 3,62 сек. |
| Время опускания стрелы | 1,7 сек. |
| Стандартные шины | 10\*16,5 8PR |
| Эксплуатационная масса | 3350 кг |

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКА **BAWOO BSL330**

* Новый стандарт производительности, комфорта и скорости выполнения работ на стройплощадке.
* Новая линейка мини-погрузчиков с вертикальным подъемом обеспечивает большой вылет, максимальную грузоподъемность и опрокидывающую способность при полной высоте подъема.
* Новый бортовой погрузчик серии BSL является результатом передовых инновационных производственных разработок компании Bawoo. Серия BSL предназначена для выполнения максимально сложных задач.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГАБАРИТЫ** | | | |
| **А** – Общая рабочая высота (по верху ковша) | 3 880 мм | **K** – Угол ковша при выгрузке | 41° |
| **В** – Общая рабочая высота (по шарниру) | 2 962 мм | **L** – Высота выгрузки | 2 300 мм |
| **С** – Общая высота машины (по кабине) | 2 064 мм | **M** – Вылет при максимальном угле разгрузки | 851 мм |
| **D** – Общая длина (с ковшом) | 3 520 мм | **N** – Угол загрузки ковша на уровне земли | 26° |
| **Е** – Общая длина (без ковша) | 2 586 мм | **Q** – Передний радиус поворота (без ковша) | 1 288 мм |
| **F** – Общая ширина | 1 810 мм | **R** – Передний радиус поворота(с ковшом) | 2 047 мм |
| **G** – Ширина колеи | 1 388 мм | **S** – Задний радиус поворота | 1 214 мм |
| **H** – Колесная база | 1 178 мм | **T** – Общая ширина (по колесам) | 1 696 мм |
| **J** – Дорожный просвет | 211 мм | **U** – Угол заднего свеса | 16° |

ОПЦИИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА **BAWOO BSL330**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА**  Полностью закрытая кабина является оптимальным решением для защиты водителя от холода, влаги и ветра. |
|  | **ДВУХПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ**  Система отопления с регулируемым расходом воздуха и температурой. |
|  | **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ 12В**  Удобный разъем 12В для зарядки телефона или других портативных устройств. |
|  | **РУЧКА ГАЗА, ДУБЛИРУЮЩАЯ ПЕДАЛЬ**  Позволяет легко регулировать обороты двигателя не только ножным, но и ручным акселератором. |
|  | **СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ**  Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
|  | **СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ**  Позволяет управлять климатом в кабине в любую погоду. |
|  | **УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА**  Световой индикатор поворота для передвижения минипогрузчика по дорогам общего пользования. |
|  | **ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕЖИМ**  Система, повышающая максимальную скорость хода минипогрузчика. |
|  | **ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК**  Оранжевый проблесковый маячок, устанавливаемый на крыше кабины |
|  | **СИСТЕМА HI-FLOW**  Дополнительный насос, который повышает поток гидравлического масла, увеличивая производительность навесного оборудования. |
|  | **ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ**  Дополнительные противовесы позволяют увеличить грузоподъемность машины. |
|  | **ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ**  Позволяет получать максимальное количество информации |
|  | **КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА**  Позволяет увеличить обзорность при выполнении работ |
|  | **РЕЗИНОВЫЕ НАКИДНЫЕ ГУСЕНИЦЫ**  Гусеницы позволяют увеличить проходимость минипогрузчика |
|  | **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ**  Управление стояночным тормозом при помощи клавиши на панели управления. |

СТОИМОСТЬ МИНИПОГРУЗЧИКА **BAWOO BSL330** (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **СТАНДАРТ** | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **ЗИМНЯЯ** | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **ВСЕСЕЗОННАЯ** | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **МАКСИМАЛЬНАЯ** |
| Дополнительная гидролиния | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система двойной фильтрации | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Звуковой сигнал | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Сигнал заднего хода | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Героторные VIS моторы | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Стандартный ковш | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Остекленная кабина | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Двухпозиционная система отопления | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Электрический разъем 12В | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ручка газа, дублирующая педаль | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система самовыравнивания | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система кондиционирования | - | - | ⚫ | ⚫ |
| Электрический стояночный тормоз | - | - | - | ⚫ |
| Указатели поворота | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Двухскоростной режим | - | - | - | ⚫ |
| Проблесковый маячок и разъем 12В | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система HI-FLOW | - | - | - | ⚫ |
| **СТОИМОСТЬ** | **51 762$** | **57 394$** | **60 394$** | **66 260$** |

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ **BAWOO**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**  В модельном ряду минипогрузчиков BAWOO 15 как колесных, так и гусеничных моделей со своими уникальными особенностями. |
|  | **ПРОСТОТА И МОЩЬ**  Минипогрузчики BAWOO это простые и мощные машины с грузоподъемностью от 720 до 1430 кг. |
|  | **НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ**  Собранные в Корее из самых качественных комплектующих, минипогрузчики BAWOO надежны и безопасны |
|  | **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**  Баланс привлекательной стоимости и низких эксплуатационных расходов за счет безотказного качества минипогрузчиков. |
|  | **СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**  Простота сервисного обслуживания и доступность запасных частей делают эксплуатацию минипогрузчиков BAWOO максимально комфортной |
|  | **УНИКАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА**  Модели с маркировкой ЕХ обладают уникальной телескопической стрелой, позволяющей достигать высоты подъема до 4046 мм. |
|  | **ШИРОКИЙ ВЫБОР ОПЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ГУСЕНИЦ**  Минипогрузчики BAWOO обладают широким набором опций, в том числе возможностью установки гусениц поверх колес. |
|  | **КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ**  Лучшим доказательством качества минипогрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника состоит на вооружении корейской армии. |

