|  |  |
| --- | --- |
| Гусеничный ход Sabatino EVOLUTION TRACK 2.0  для зерноуборочных комбайнов | |
|  |  |
| Предлагаем Вам ознакомиться с продукцией Sabatino, представляющей собой гусеничные системы (трак-системы) для комбайнов. Продукция оригинальна тем, что одну трак-систему можно устанавливать на разные комбайны, используя разные варианты адаптеров. Плавность хода, надёжность, экономия горючего, наибольший контакт с почвой, высочайшая проходимость и многие другие позитивные моменты - это всё гусеничный ход Sabatino. | |
| **Evolution Track 2.0 – 4 ролика** | |
| Техническое описание | |
| 1. Резиновая гусеничная лента Sabatino шириной 910 мм. | |
| 2. 4 опорных ролика ходовой части. | |
| 3. Раскачивающиеся ролики на механических балансирах. | |
| 4. Вертикальная гидроподвеска с азотным амортизатором | |
| 5. Уникальная система натяжения – гидропоршень с азотным амортизатором. | |
| 6. Прорезиненные ролики и натяжители. | |
| 7. Присоединение непосредственно к приводной ступице. | |
| 8. Устанавливается на зерноуборочные комбайны ( от 301 и более л.с.). | |
| 9. Общий вес 2490 кг. | |
| 10. Центральная опора – регулируемая. | |
| 11. Цепное колесо с 23 спицами. | |
| 12. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа. | |
| 12. Площадь контакта с почвой 19800 см². | |

|  |
| --- |
|  |

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Цена, включая НДС руб |
| Evolution 2.0 / 4 ролика / 900 мм | 6 367 680 |
| Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала;Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке;Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%;Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности;Поставка осуществляется со склада г. Смоленск;Гарантия – 24 месяца. | |