
МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ **BAWOO J57**



|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **BAWOO J57** |
| Двигатель | Hyundai D4BB |
| Мощность/Крутящий момент | 53 л.с/2500 об. мин |
| Топливо | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная скорость | 10,3 км/ч - |
| Поток гидравлической жидкости | 63,5 л/мин - |
| Рабочая грузоподъемность | 850 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1716 кг |
| Объем ковша «с шапкой» | 0,40 м3 |
| Тип подъема | радиальный |
| Время подъема стрелы | 3,47 сек. |
| Время опускания стрелы | 1,63 сек. |
| Стандартные шины | 10\*16,5 8PR |
| Эксплуатационная масса | 2 840 кг |

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКА **BAWOO J57**

* Серия J отличается измененным дизайном кабины со стандартным сиденьем с подвеской и улучшенными возможностями для проведения сервисных работ.
* Система управления джойстиками позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными.
* Управление перемещением - левым джойстиком, управление ковшом и подъемной стрелой - правым джойстиком.
* Серия J предоставит Вам более чем достаточно мощности и удобства для выполнения высокопроизводительных погрузочных работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГАБАРИТЫ** | | | |
| **А** – Общая рабочая высота (по верху ковша) | 3 816 мм | **K** – Угол ковша при выгрузке | 40° |
| **В** – Общая рабочая высота (по шарниру) | 2 889 мм | **L** – Высота выгрузки | 2 187 мм |
| **С** – Общая высота машины (по кабине) | 2 046 мм | **M** – Вылет при максимальном угле разгрузки | 713 мм |
| **D** – Общая длина (с ковшом) | 3 310 мм | **N** – Угол загрузки ковша на уровне земли | 28° |
| **Е** – Общая длина (без ковша) | 2 597 мм | **Q** – Передний радиус поворота (без ковша) | 1 265 мм |
| **F** – Общая ширина | 1 690 мм | **R** – Передний радиус поворота(с ковшом) | 1 994 мм |
| **G** – Ширина колеи | 1 336 мм | **S** – Задний радиус поворота | 1 521 мм |
| **H** – Колесная база | 1 046 мм | **T** – Общая ширина (по колесам) | 1 579 мм |
| **J** – Дорожный просвет | 194 мм | **U** – Угол заднего свеса | 24° |

ОПЦИИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА **BAWOO J57**

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Соболев\BAWOO\фото все\Артем техника обработка\остальное\untitled-051.jpg | **ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА**  Полностью закрытая кабина является оптимальным решением для защиты водителя от холода, влаги и ветра. |
| D:\Соболев\BAWOO\фото все\Артем техника обработка\остальное\untitled-056.jpg | **ДВУХПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ**  Система отопления с регулируемым расходом воздуха и температурой. |
|  | **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ 12В**  Удобный разъем 12В для зарядки телефона или других портативных устройств. |
| D:\Соболев\BAWOO\фото все\Артем техника обработка\остальное\untitled-216.jpg | **РУЧКА ГАЗА, ДУБЛИРУЮЩАЯ ПЕДАЛЬ**  Позволяет легко регулировать обороты двигателя не только ножным, но и ручным акселератором. |
|  | **СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ**  Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
|  | **СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ**  Позволяет управлять климатом в кабине в любую погоду. |
| D:\Соболев\BAWOO\фото все\Артем техника обработка\остальное\untitled-080.jpg | **УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА**  Световой индикатор поворота для передвижения минипогрузчика по дорогам общего пользования. |
|  | **ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕЖИМ**  Система, повышающая максимальную скорость хода минипогрузчика. |
| D:\Соболев\BAWOO\фото все\Артем техника обработка\остальное\untitled-046.jpg | **ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК**  Оранжевый проблесковый маячок, устанавливаемый на крыше кабины |
| D:\Соболев\BAWOO\фото все\Артем техника обработка\остальное\untitled-261.jpg | **СИСТЕМА HI-FLOW**  Дополнительный насос, который повышает поток гидравлического масла, увеличивая производительность навесного оборудования. |
|  | **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ**  Управление стояночным тормозом при помощи клавиши на панели управления. |

СТОИМОСТЬ МИНИПОГРУЗЧИКА **BAWOO J57**

(УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР НЕ ВКЛЮЧЕН, СОСТАВЛЯЕТ 207 000 рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **СТАНДАРТ** | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **ЗИМНЯЯ** | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **ВСЕСЕЗОННАЯ** | КОМПЛЕКТАЦИЯ  **МАКСИМАЛЬНАЯ** |
| Основная гидролиния | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система двойной фильтрации | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Звуковой сигнал | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Сигнал заднего хода | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Стандартный ковш | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Остекленная кабина | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Двухпозиционная система отопления | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Электрический разъем 12В | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ручка газа, дублирующая педаль | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система самовыравнивания | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система кондиционирования | - | - | ⚫ | ⚫ |
| Электрический стояночный тормоз | - | - | - | ⚫ |
| Указатели поворота | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Двухскоростной режим | - | - | - | ⚫ |
| Проблесковый маячок и разъем 12В | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Система HI-FLOW | - | - | - | ⚫ |
| **СТОИМОСТЬ** |  |  |  |  |



ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ О МИНИПОГРУЗЧИКАХ **BAWOO**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Подробный обзор моделей на You Tube канале «Мир спецтехники» + тест в сложных погодных условиях    Смотреть: <https://youtu.be/s-_EcPi4GWQ> |
|  | Обзор моделей от видеоблогера Константин Pro с выставки Bauma СТТ-2021    Смотреть: <https://youtu.be/--NePT4ZqL8?t=457> |
|  | Осмотр моделей от эксперта по оценке б/у спецтехники    Смотреть: <https://youtu.be/fxlM3xgh0MQ> |
|  | Обзор модели BAWOO J57 от дистрибьютора    Смотреть: <https://www.youtube.com/watch?v=k5DQ7_6SPyc&t> |
| 0 | Проверка грузоподъемности минипогрузчиков BAWOO VJ57 и BSL330    Смотреть: <https://www.youtube.com/watch?v=eDdAWOswtDA&t> |

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИНИПОГРУЗЧИКИ **BAWOO**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дизельные двигатели, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.  Простота сервисного обслуживания и доступность запасных частей делают эксплуатацию мини-погрузчиков BAWOO (Южная Корея) максимально комфортной.  Уникальная система тройной фильтрации Hyper-Clean удаляет даже мельчайшие частицы из масла и сохраняет двигатель, трансмиссию и гидравлическую систему, позволяя им бесперебойно работать годами. |
| Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.  Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).  Повсеместное использование в конструкции мини-погрузчика стали толщиной 9 мм, надежно защищающей, в том числе, и гидроцилиндры подъема стрелы. |  |
|  | Система управления джойстиками позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными. А большой запас топлива обеспечивает более длительные рабочие смены и большую производительность, позволяя не тратить дополнительное время на дозаправку.  Левый джойстик отвечает за движение мини-погрузчика, правый джойстик - за работу навесного оборудования. Электрогидравлические джойстики обеспечивают более точное и четкое управление, такая система отличается большей надежностью по сравнению с полностью электрическими джойстиками. Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью. |

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ **BAWOO**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**  В модельном ряду минипогрузчиков BAWOO 13 как колесных, так и гусеничных моделей со своими уникальными особенностями. |
|  | **ПРОСТОТА И МОЩЬ**  Минипогрузчики BAWOO это простые и мощные машины с грузоподъемностью от 720 до 1430 кг. |
|  | **УНИКАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА**  Модели с маркировкой ЕХ обладают уникальной телескопической стрелой, позволяющей достигать высоты подъема до 4046 мм. |
|  | **ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ**  Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность. |
|  | **УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТРОЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ HYPER-CLEAN**  удаляет даже мельчайшие частицы из масла и сохраняет двигатель, трансмиссию и гидравлическую систему, позволяя им бесперебойно работать годами. |
|  | **ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОТОРЫ POCLAIN**  Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки. |
|  | **ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ**  BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW). |
|  | **МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**  Повсеместное использование в конструкции мини-погрузчика стали толщиной 9 мм, надежно защищающей, в том числе, и гидроцилиндры подъема стрелы. |
|  | **СИСТЕМА ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ**  Все погрузчики BAWOO защищены системой электроосаждения, которая полностью изолирует каждый металлический компонент и обеспечивает превосходную степень защиты от повреждений и коррозии. |
|  | **СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЖОЙСТИКАМИ**  позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными. Электрогидравлические джойстики обеспечивают более точное и четкое управление, такая система отличается большей надежностью по сравнению с полностью электрическими джойстиками. |
|  | **КОМФОРТ**  Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью. |
|  | **УДОБСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ**  Оснащение машины ручным акселератором позволит более четко управлять оборотами двигателя, существенно экономя топливо, а установка дорожных огней и проблескового маячка позволит передвигаться по дорогам общего пользования. |
|  | **ШИРОКИЙ ВЫБОР ОПЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ГУСЕНИЦ**  Минипогрузчики BAWOO обладают широким набором опций, в том числе возможностью установки гусениц поверх колес. |
|  | **КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ**  Лучшим доказательством качества минипогрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника состоит на вооружении корейской армии. |

