МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК **MULTIONE 8.4S K**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **8.4S K Stage IIIA** | **8.4S K Stage V** |
| Двигатель | Kubota V1505, 4 цилиндра, 1498 см3 | |
| Экологический стандарт | Stage IIIA | Stage V – Tier 4 Final |
| Мощность/Крутящий момент | 37,5 ЛС/97 Нм @ 2000 об. мин. | 26 ЛС/93 Нм @ 1700 об. мин. |
| Топливо | Дизель | |
| Трансмиссия | Гидростатическая | |
| Скорость (максимальная) (1) | 13-26 км/ч | 11-22 км/ч |
| Поток гидравлического масла | 67 л/мин | 52 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 2,98 м | |
| Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 1600 кг | |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 1280 кг | |
| Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 1070 кг | |
| Отрывное усилие / 50 см | 1700 кг | |
| Толкающее усилие | 2050 кгс | |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 1051 кг/м2 | |
| Радиус поворота: внутренний/внешний | 825/2090 мм | |
| Стандартные шины (Тракторный профиль) | 26x12.00-12 | |
| Вес | 1680 кг | |

(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования

(2) Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

(3) Машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.

# **ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTIONE 8.4S K**

|  |  |
| --- | --- |
| * Дизельный двигатель Kubota V1505, 4 цилиндра, жидкостное охлаждение, электрический стартер * Двигатели Stage IIIA 37,5 лс или Stage V 26 лс * **Система One Drive** Круиз контроль и делитель крутящего момента, управляемый джойстиком * Многофункциональный джойстик с ACI * Ударостойкие панели корпуса * 2 скорости * Насос переменной производительности с гидравлическим пилотным управлением * Система Hi-Flow * Система DBS * Мультидисковый стояночный тормоз * Интегрированные противовесы | * Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания * Радиально-поршневые высокоэффективные колесные моторы для тяжелых условий эксплуатации. * Гидростатические двигатели с прямым приводом 4WD и пропорциональным сервоуправлением * Охладитель гидравлического масла * Гидравлический мультиконнектор * ROPS-FOPS Уровень 1 * ЖК-дисплей с программируемым обслуживанием * 2 передних рабочих фонаря * Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Размер шин** | **Ширина** | **Высота** |
| 23x8.50-12 | 1070 мм | 2020 мм |
| 23x10.50-12 ET-25 | 1130 мм | 2020 мм |
| 26х12.00-12 ET-50 | 1280 мм | 2040 мм |
| 27x8.50-15 | 1070 мм | 2080 мм |
| 27х10.50-15 | 1150 мм | 2080 мм |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ MULTIONE 8.4S K**

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/Working-Lights-350x321.jpg | **2 ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ**  2 передних рабочих фонаря для освещения рабочей зоны |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/4wd.jpg | **ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом**  Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне. |
| DBS (Dynamic Block System) | **DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки)**  Опция проходимости. Эта система работает как дифференциал, принудительно распределяя гидропотоки между бортами минипогрузчика. Особенно подходит для использования на пересеченной местности |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/torque_divider.jpghttp://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/HI_FLOW-350x321.jpg | **ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**  Опция проходимости равномерно распределяющая гидравлическое масло между колесными двигателями. |
|  | **СИСТЕМА HI-FLOW**  Дополнительный насос, который повышает поток гидравлического масла, увеличивая производительность навесного оборудования. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/multiconnector-350x321.jpg | **ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР**  Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. |
| Hyraulic oil cooler | **ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА**  Система охлаждения контура гидравлического масла |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/nuvo_joystick-11-functions-350x321.jpg | **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК**  12-функциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/LCD-graphic-display-with-programmed-service_03-350x321.jpg | **ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ**  Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор освещения и другие 14 индикаторов) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/self_levelling-350x321.jpg | **ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С СИСТЕМОЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ**  Увеличивает высоту подъёма и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает работу более удобной, особенно в условиях ограниченного пространства. Система самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъёме. |
| Double Speed | **2 СКОРОСТИ**  Электрогидравлическая регулировка скорости |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/Integrated_backweights-350x321.jpg | **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ**  Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. Они уже установлены внутри машины. |


**СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 8.4S К (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «STANDART»** | | | |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2019/09/Multione_5.3K_right_side-1030x688.jpg | | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.4S K**  - самовыравнивание стрелы;  - плавающий клапан стрелы$; |  |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «COMFORT»** | | | |
|  | | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.4S K**  - самовыравнивание стрелы;  - плавающий клапан стрелы;  - полностью закрытую кабину со стеклянной дверью без зеркал;  - систему отопления; |  |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «PREMIUM»** | | | |
|  | | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.4S K**  - самовыравнивание стрелы;  - плавающий клапан стрелы;  - полностью закрытую кабину со стеклянной дверью с зеркалами;  - систему отопления;  - 3 дополнительных рабочих фонаря,  - предпусковой подогреватель двигателя; |  |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «TRAVEL»** | | | |
|  | **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.4S K**  - самовыравнивание стрелы;  - плавающий клапан стрелы;  - полностью закрытую кабину со стеклянной дверью с зеркалами;  - систему отопления;  - 3 дополнительных рабочих фонаря,  - предпусковой подогреватель двигателя;  - "дорожный набор": проблесковый маячок, фонари габаритные передние и задние, место под номерной знак | |  |
| **СРОК ПОСТАВКИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **БАЗИС ПОСТАВКИ : Г. ЯРОСЛАВЛЬ** | | | |
| **Подробнее на официальном сайте завода в России:** | | | |

[](https://yadi.sk/d/fpA4Pvfmia9o7g) **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ MULTIONE МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ФЗ44**


(С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 616 ОТ 30.04.2020)

**ВОЗМОЖНЫЕ КОДЫ ОКПД2:**

 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.230, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.260, 28.22.18.310

**ОПЦИИ ДЛЯ MULTIONE 8.4S K**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2017/03/rear_bull_bar.jpg | **ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ - 490 €**  Защищает заднюю часть машины в случае ударов. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/road_light_M1-350x321.jpg | **ДОРОЖНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ – 2350 €** Передние и задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, проблесковый маячок, зеркала. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/05/Floating_valve.jpg | **ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ - 725 €**  Опция, позволяющая навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/smart_cabin-350x321.jpg | **SMART КАБИНА – 1080 €**  Легкая кабина из плексигласа (без двери) |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/trailer_coupling.jpg | **ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО - 450 €**  Задний буксирный крюк с двойным соединением: с буксирным шаром и буксирным пальцем. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/catene-350x321.jpg | **ЦЕПИ ДЛЯ КОЛЕС – 750 €**  (комплект из 2) противоскользящие цепи для колес |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/12V_rear_socket.jpg | **ЗАДНИЙ РАЗЪЕМ 12V - 250 €**  Задняя электрическая розетка 12 В для подключения навесного оборудования. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/04/riscaldamento.jpg | **СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ – 970 €**  Трехстороннее отопление с регулируемым расходом воздуха и температурой. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/rear_coupling.jpg | **ПЛАСТИНА ДЛЯ ЗАДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ - 350 €**  Используется для монтажа навесного оборудования на задней части машины. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/Backweights.jpg | **ЗАДНИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 180 КГ – 1200 €** используются для увеличения грузоподъемности машины |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2016/05/beacon_light_01.jpg | **ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК - 350 €**  Оранжевый проблесковый маячок, устанавливаемый на крыше кабины. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/distanziali-350x321.jpg | **ПРОСТАВКИ ДЛЯ КОЛЕС 10 ММ – 100 €**  **ПРОСТАВКИ ДЛЯ КОЛЕС 55 ММ – 550 €** |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/engine_block_heater.jpg | **ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ – 450 €**  Система поддерживает оптимальную температуру двигателя для легкого запуска. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/rear_hydraulic_outlets-350x321.jpg | **ЗАДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ – 850 €** Используются для питания навесного оборудования на задней части минипогрузчика |
|  | **СИДЕНЬЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ПОДОГРЕВОМ – 950 €**  Сиденье повышенной комфортности | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/Drive_area_cover-350x321.jpg | **ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА – 150 €**  Накрывает салон машины, защищая от дождя, снега и т. д. |
|  | **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА – 350 €**  Сигнал, помогающий обеспечить безопасность при движении задним ходом | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/flat_face_adapter_blu-350x321.jpg | **АДАПТЕР МУЛЬТИКОННЕКТОР - FLAT-FACE – 750 €** Адаптер имеет 3 линии для выполнения соединений с любым видом навесного оборудования. |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/AC_cabin-350x321.jpg | **СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – 2 900 €** устанавливается на крышу салона, регулирование скорости вентилятора и электронный контроль температуры. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/3-aux-working-led-hella.jpg | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ LED ФОНАРИ – 800 €**  3 дополнительных LED фонаря для освещения рабочей зоны |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/02/barra-sicurezza.jpg | **ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ – 690 €**  Планка, расположенная на левой стороне машины, чтобы защитить оператора от падения из машины. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/hydraulics_aux_outlets-350x321.jpg | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ – 1250 €**  Передние и/или задние дополнительные гидравлические выходы |
| http://www.multione.com/wp-content/uploads/2015/09/Fully_enclosed_cab-350x321.jpg | **ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ЗЕРКАЛАМИ – 5 250 €** Полностью закрытая кабина с атмосферостойким тонированным стеклом является оптимальным решением для защиты водителя от холода, влаги и ветра. | http://www.multione.com/wp-content/uploads/2018/02/automatic_coupling-350x321.jpg | **АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИРАЮЩАЯ ПЛАСТИНА – 1200 €**  На пластине автоматического крепления стопорные штифты перемещаются гидравлически и управляются из кабины. |

**ВАРИАНТЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 8.4S K** [**(всего более 170 видов для любых работ)**](http://multionerus.ru/mini-loaders-attachments/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНОЙ**  **КОВШ** | **ЧЕЛЮСТНОЙ**  **КОВШ** | **КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ** | **КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ** |
| **ЭКСКАВАТОР**  **НАВЕСНОЙ** | **ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ**  **(ЯМОБУР)** | **ЭКСКАВАТОРНАЯ**  **РУКОЯТЬ** | **БУЛЬДОЗЕРНЫЙ**  **ОТВАЛ** |
| **ЩЕТКА**  **ПОДМЕТАЛЬНАЯ** | **ОТВАЛ**  **ДЛЯ СНЕГА** | **СНЕГОМЕТАТЕЛЬ**  **ШНЕКОРОТОРНЫЙ** | **ПЕСКО И СОЛЕ**  **РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ** |
| **ПАЛЛЕТНЫЕ**  **ВИЛЫ** | **ВИЛЫ**  **ДЛЯ СИЛОСА** | **ГАЗОНОКОСИЛКА**  **ТОРНАДО** | **УЛИЧНАЯ**  **МОЙКА** |


**YOUTUBE КАНАЛ MULTIONE RUSSIA**

[](https://www.youtube.com/watch?v=iTFjzibikxo)[](https://www.youtube.com/watch?v=nJ_L1Sj3IIY)

[](https://www.youtube.com/watch?v=IoyI4VBBYVo&t)[](https://www.youtube.com/watch?v=vzUQWa57T_Q&t)

**ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ**  высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота. |
|  | **ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD** гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом) |
|  | **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |
|  | **ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ**  эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 12 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования |
|  | **НИЗКИЙ ВЕС**  Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |
|  | **УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА**   |  | | --- | | Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли). | |
|  | **ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ**   |  | | --- | | Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации. | |
|  | **НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ** (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)   |  | | --- | | Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании. | |
|  | **МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ**   |  | | --- | | Грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч. | |
|  | **ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ**  Расширенная гарантия на гидронасос и колесные гидромоторы. |

[](https://drive.google.com/file/d/1_pBhi5Ofsnu4M5un5HgbZwWGu4PKCDwI/view)[](https://www.youtube.com/channel/UCqDa0E-sWLrIW5CVMQrsprQ)[](https://drive.google.com/file/d/1tOKO6CXhU0ng3-sYMd9pH9e9L4FeNK0n/view)[](https://www.youtube.com/watch?v=3DbC5Yw6jj0&list=PL3q4zeE6Ho0Za0ZGxL8gK5W7qEb4awV_D)

**МНОГООБРАЗИЕ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE В РОССИИ**













**ВИДЕООБЗОРЫ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

**[](https://www.youtube.com/watch?v=UIMJIYbmPfY&list=PL3q4zeE6Ho0Z9-5qxD51ouDrzjWd0dZTb)**

**[](https://youtu.be/HSP_hkqZIDg?list=PL3q4zeE6Ho0ait-dC0-BYrU7slPUVY6if)[](https://www.youtube.com/watch?v=-kny7lJjLS0&list=PL3q4zeE6Ho0Ypsb6GNdXOegQVXNxSZ2ib)**

**ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MULTIONE В РОССИИ**

 [multionerus.ru](http://multionerus.ru/)