
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК **MULTIONE 8.5SK Stage V**




|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **8.5SK Stage V** |
| Двигатель | Kohler KDI 1903 - 3 цилиндра  1861 см3 - Turbo common rail |
| Экологический стандарт | Stage V |
| Мощность/Крутящий момент | 57 ЛС / 225 Нм @ 1500 об. мин. |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая OneDrive |
| Максимальная скорость (1) | 13-26 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 83 л/мин |
| Максимальная высота подъема | 3,2 м |
| Опрокидывающая нагрузка (макс.) (2) | 2050 кг |
| Грузоподъемность в прямом положении (макс.) (3) | 1640 кг |
| Отрывное усилие / 50 см | 1700 кг |
| Толкающее усилие (с) | 2190 кгс |
| Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 890 кг/м2 |
| Радиус поворота: внутренний/наружный | 820/2295 мм |
| Стандартные шины (тракторный профиль) | 400/50-15 (31x15.50-15) ET-100 |
| Вес | 1790 кг |
| **Артикул** | **С964008** |

(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин самого большого диаметра на ровной поверхности и на машине без навесного оборудования.

(2) Предел опрокидывания с задними противовесами и стрелой, приподнятой над землей. Вес навесного оборудования включен.

(3) Максимальный вес, который можно поднять с земли, машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен. Примечание: Подробный график нагрузки см. в Руководстве по эксплуатации

**ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTIONE 8.5SK Stage V**

|  |  |
| --- | --- |
| * Дизельный двигатель Kohler KDI1903TCR, 3 цилиндра, Turbo common rail, 1861 см3, жидкостное охлаждение и электрический запуск * Двигатель STAGE V * Сажевый фильтр (DPF) * Система OneDrive: DBS (Система Динамической Блокировки), Круиз Контроль и Делитель крутящего момента, активируемые джойстиком * Многофункциональный джойстик с поддержкой ACI (22 функции) * Сверхпрочные панели корпуса * Насос переменной производительности с гидравлическим пилотным управлением * Система Hi-Flow * 2 скорости | * Самоблокирующийся многодисковый стояночный тормоз * Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания * Радиально-поршневые высокоэффективные сверхмощные колесные моторы * 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением * Охладитель гидравлического масла * Гидравлический мультиконнектор * ROPS-FOPS Уровень 1 * Графический LCD дисплей с запрограммированным сервисным интервалом * 2 передних рабочих фонаря * Полностью регулируемое эргономичное сиденье с подогревом, подлокотниками и   ремнем безопасности |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер шин** | **Высота** | **Ширина** |
| 26X12.00-12 ET-50 | 2065 мм | 1280 мм |
| 400/50-15 (31X15.50-15) ET-100 | 2130 мм | 1470 мм |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ MULTIONE 8.5SK Stage V**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2 ПЕРЕДНИХ РАБОЧИХ ФОНАРЯ**  2 передних рабочих фонаря для освещения рабочей зоны |
|  | **ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕс с пропорциональным сервоприводом**  Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне. |
|  | **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК**  Многофункциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием. |
|  | **Н-ОБРАЗНАЯ ТЕЛЕСКПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С ФУНКЦИЕЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ И ПЛАВАЮЩИМ КЛАПАНОМ**  Обладает исключительной прочностью и обеспечивает хорошую видимость груза, что позволяет добиться большей грузоподъемности. |
|  | **ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ**  Эргономичное сиденье с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. |
|  | **ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР**  Это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. |
|  | **ОХЛАДИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА**  Система охлаждения контура гидравлического масла |
|  | **ГРАФИЧЕСКИЙ LCD ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ИНТЕРВАЛОМ**  Тахометр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, индикатор техобслуживания, индикатор фар и другие 14 индикаторов |
|  | **МНОГОДИСКОВЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ**  Самоблокирующийся многодисковый стояночный тормоз. |
|  | **ROPS-FOPS УРОВЕНЬ I**  ROPS (система защиты от опрокидывания) — это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины.  FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована в соответствии с ISO 3449 и защищает оператора от падающих предметов |
|  | **СВЕРХПРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА**  Стойкость и гибкость компаунда, используемого в новом покрытии кузова, позволяют панелям поглощать удары и после деформации и возвращаться в первоначальную форму. |
|  | **СИСТЕМА ONEDRIVE**  MultiOne Onedrive - это совершенно новая система трансмиссии, производительность которой на 30% выше, чем у стандартной системы. |
|  | **КРУИЗ КОНТРОЛЬ**  Гидростатическая трансмиссия Onedrive позволяет фиксировать и легко изменять скорость машины для улучшенного контроля. |
|  | **DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКой блокировки)**  Опция проходимости. Эта система работает как дифференциал, принудительно распределяя гидропотоки между бортами минипогрузчика. Особенно подходит для использования на пересеченной местности |
|  | **делитель крутящего момента**  эта опция равномерно распределяет гидравлическое масло между колесными  моторами, улучшая сцепление машины на скользких и неровных поверхностях. |
|  | **2 скорости**  Электрогидравлическая регулировка скорости. |
|  | **ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРОМ**  ETC – электронный контроль акселератора |
|  | **ACI (ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ)**  Система ACI позволяет оператору контролировать навесное оборудование без  необходимости использования отдельных блоков управления, кабелей или  дополнительной проводки. |
|  | **ФУНКЦИЯ HI-FLOW**  Это дополнительный насос, который увеличивает поток гидравлического масла на  выходе, позволяя работать с более требовательным навесным оборудованием. |
|  | **РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ КОЛЕСНЫЕ МОТОРЫ**  Высокопроизводительные радиально-поршневые гидромоторы высоким крутящим моментом. |

**СТОИМОСТЬ MULTIONE 8.5SK Stage V (УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ВКЛЮЧЕН)**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «STANDARD»** | |
| **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.5SK Stage V**  - функция самовыравнивания стрелы;  - плавающий клапан; | **€** |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «COMFORT»** | |
| **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.5SK Stage V**  - функция самовыравнивания стрелы;  - плавающий клапан;  - полностью остекленная кабина без зеркал;  - система отопления; | **€** |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «PREMIUM»** | |
| **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.5SK Stage V**  - функция самовыравнивания стрелы;  - плавающий клапан;  - полностью остекленная кабина с зеркалами;  - система отопления;  - 3 дополнительных рабочих фонаря;  - предпусковой подогреватель двигателя 220В; | **€** |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ «TRAVEL»** | |
| **МИНИТРАКТОР MULTIONE 8.5SK Stage V**  - функция самовыравнивания стрелы;  - плавающий клапан;  - полностью остекленная кабина с зеркалами;  - система отопления;  - 3 дополнительных рабочих фонаря;  - предпусковой подогреватель двигателя 220В;  - "дорожный набор": проблесковый маячок, фонари габаритные передние и задние, рамка под номерной знак | **€** |
| **СРОК ПОСТАВКИ: , БАЗИС ПОСТАВКИ – Г. ЯРОСЛАВЛЬ**  **СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:** | |

[](https://yadi.sk/d/fpA4Pvfmia9o7g) **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ MULTIONE МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ФЗ44**

(С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 616 ОТ 30.04.2020)


**ВОЗМОЖНЫЕ КОДЫ ОКПД2:**

 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.230, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.260, 28.22.18.31

**ВАРИАНТЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ MULTIONE 8.5SK Stage V** [**(всего более 170 видов для любых работ)**](http://multionerus.ru/mini-loaders-attachments/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНОЙ**  **КОВШ** | **ЧЕЛЮСТНОЙ**  **КОВШ** | **КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ** | **КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ** |
| **ЭКСКАВАТОР**  **НАВЕСНОЙ** | **ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ**  **(ЯМОБУР)** | **ЭКСКАВАТОРНАЯ**  **РУКОЯТЬ** | **БУЛЬДОЗЕРНЫЙ**  **ОТВАЛ** |
| **ЩЕТКА**  **ПОДМЕТАЛЬНАЯ** | **ОТВАЛ**  **ДЛЯ СНЕГА** | **СНЕГОМЕТАТЕЛЬ**  **ШНЕКОРОТОРНЫЙ** | **ПЕСКО И СОЛЕ**  **РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ** |
| **ПАЛЛЕТНЫЕ**  **ВИЛЫ** | **ВИЛЫ**  **ДЛЯ СИЛОСА** | **ГАЗОНОКОСИЛКА**  **ТОРНАДО** | **УЛИЧНАЯ**  **МОЙКА** |


**YOUTUBE КАНАЛ MULTIONE RUSSIA**

[](https://youtu.be/gQyJZtZptRM)[](https://youtu.be/nJ_L1Sj3IIY)

[](https://youtu.be/ayOafc4C7p8)[](https://youtu.be/vzUQWa57T_Q)

**ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ**  высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота |
|  | **ПОСТОННЫЙ ПРИВОД 4WD** гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом) |
|  | **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток. |
|  | **ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ**  эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 16 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля навесного оборудования |
|  | **НИЗКИЙ ВЕС**  Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон |
|  | **УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА**   |  | | --- | | Система самовыравнивания стрелы (в стандартной комплектации), плавающая система (повторение контура земли). | |
|  | **ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ**   |  | | --- | | Отличный обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации. | |
|  | **НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ** (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)   |  | | --- | | Низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании. | |
|  | **МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ**   |  | | --- | | Грузоподъемность от 450 до 2620 кг. скорость до 30 км/ч. | |
|  | **ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ**  Расширенная гарантия на гидронасос и колесные гидромоторы. |

[](https://www.youtube.com/channel/UCqDa0E-sWLrIW5CVMQrsprQ)[](https://drive.google.com/file/d/1_pBhi5Ofsnu4M5un5HgbZwWGu4PKCDwI/view)[](https://drive.google.com/file/d/1tOKO6CXhU0ng3-sYMd9pH9e9L4FeNK0n/view)[](https://www.youtube.com/watch?v=3DbC5Yw6jj0&list=PL3q4zeE6Ho0Za0ZGxL8gK5W7qEb4awV_D)

**ФОТОГРАФИИ MULTIONE 8 СЕРИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MultiOne mini loader 8 series light bucket | MultiOne mini loader 8 series with flail mower with side shift | MultiOne mini loader 8 series with flail mower with side shift2 |
| MultiOne mini loader 8 series with manure fork | MultiOne mini loader 8 series with multipurpose bucket | MultiOne mini loader 8 series with pallet fork |
| MultiOne mini loader 8 series with power harrow | MultiOne mini loader 8 series with screening bucket |  |

**ВИДЕООБЗОРЫ МИНИПОГРУЗЧИКОВ MULTIONE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MULTIONE В РОССИИ**

 [multionerus.ru](http://multionerus.ru/)