Лесной мульчер NIUBO

**MULTY DIAMOND 200**



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя оборудования для лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов в Испании, компании NB Machinery.

Оборудование NIUBO известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Команда NB Machinery возводит Добротность и Инновации в качестве торговой марки, поэтому продукция соответствует высоким стандартам. Производство базируется в Королевстве Испания, и оборудование действительно достойно королей. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу лесных мульчеров NIUBO бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

|  |  |
| --- | --- |
| [Смотрите видео об экскаваторных мульчерах NIUBO](https://www.youtube.com/watch?v=vE6eOntd8zY&list=PLfRzMmb5D8M07ir5OzN3axEnNTFxdDLbh) на нашем канале | [Смотрите видео о тракторных мульчерах NIUBO](https://www.youtube.com/watch?v=ioTQ1C1MowA&list=PLfRzMmb5D8M1ay3WSNyUqlPMc_QRwi7_R) на нашем канале |
|  |  |

Мульчеры NIUBO – это широкий модельный ряд, и каждая из моделей идеальна для выполнения самых сложных задач:

* мульчеры с фиксированными и подвижными резцами,
* тракторные мульчеры от 80 до 300 л.с. мощности,
* мульчеры с диаметром ротора 750 мм,
* гидродинамическое сцепление и современные системы корректи-ровки угла карданного вала и защиты гидравлических компонентов,
* мульчеры для экскаваторов массой от 8 до 35 тонн,
* мульчерные фрезы для работы с заглублением до 30 см.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MULTY DIAMOND 200** | | |
| Рабочая ширина |  | 2000 мм |
| Рекомендуемая мощность трактора |  | 120-175 л.с. |
| Диаметр измельчения |  | 30 см |
| Вес мульчера |  | 1850 кг |
| ВОМ |  | 1000 об/мин |
| Количество ремней привода |  | 4+4 (двусторонний привод) |
| Количество фиксированных резцов |  | 39 штук |
| Диаметр ротора |  | 520 мм |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (А) | 2560 мм |
| Высота (В) | 1480 мм |
| Глубина (С) | 1175 мм |

|  |  |
| --- | --- |
| **СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** | |
|  | Фиксированная толкающая рама с механической регулировкой |
|  | Ротор с четырьмя рядами фиксированных резцов |
|  | Резцы с двумя вставками карбида вольфрама |
|  | Трехточечная навеска категории 2-3  Пальцы для трехточечной навески |
|  | Карданный вал |
|  | Чрезвычайно прочный редуктор с обгонной муфтой. |
|  | Жесткий износостойкий каркас мульчера. |
| https://podshipnik62.ru/image/cache/catalog/image/catalog/image/catalog/podshipniki/26823-1000x1000.png | Ротор с роликовыми подшипниками. |
|  | Два ряда контрножей U - формы |
|  | Самовентилируемые ремни на шкивах с коническими втулками. |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Ic_done_all_48px.svg/1200px-Ic_done_all_48px.svg.png | Двусторонний привод с ремнями типа C. |
| https://oknofabrika.ru/wp-content/uploads/2020/01/dolgovechnost.png | Регулируемые салазки из износостойкой стали. |
|  | 2 гидроцилиндра капота. |
|  | Фронтальная и задняя защита цепями. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОПЦИИ** | |
| Пневмоцилиндр: стоковые векторные изображения, иллюстрации | Depositphotos | Гидравлическая центральная тяга - Z кинематика корректировки угла карданного вала |
|  | Подвижный редуктор – W кинематика корректировки угла карданного вала |
| Пневматика иконка: стоковые векторные изображения, иллюстрации |  Depositphotos | Гидрофицированная толкающая рама |
| https://sc04.alicdn.com/kf/H41510f248bec45c0a99d3bcac7eace26b.jpg | Клыки на толкающую раму |
| https://assets.markallengroup.com/article-images/3287/TF-Voith.jpg?width=300&height=200&scale=canvas | Гидродинамическое сцепление приводов |
| https://hoseflex.com/wp-content/uploads/2015/06/Flange-Specification.jpg | Ротор со съемными цапфами на болтовом креплении |
| https://cdn.icon-icons.com/icons2/2518/PNG/512/replace_icon_151130.png | 2 ряда заменяемых контрножей из стали Hardox |
|  | Дополнительный ряд контрножей на капоте |
| Иконка Слои в стиле Ice Cream | Салазки с нижней пластиной из стали Hardox |

|  |  |
| --- | --- |
| S:\ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ\Бурундук Нуб\Тракторные\172502401_3994289720658917_2760602456565711952_n.jpg | Мульчер MULTY DIAMOND TYD 180  Стоимость, евро: **по запросу**  Срок поставки: **по запросу**  Базис поставки: **г. Ярославль**  Срок действия предложения до \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гарантийный период: 12 месяцев |
| [Посмотрите видео о тракторном мульчере NB:](https://youtu.be/FfeckL8e1mg) |  |

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬЧЕРА TYD

|  |  |
| --- | --- |
| Контрножи на болтовом креплении  Переменное сечение обеспечивает самоочистку и улучшает измельчение | Резцы с защитой резцедержателя. Удлиненный резцедержатель увеличенной массы |
| Корпус усиленной конструкции | Точки смазки выведены на внешнюю часть корпуса |
| Толкающая рама с механической регулировкой | Интегрированные в раму крепления РВД |