ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 70/100

**для тракторов мощностью 70 – 100 л.с.**

Корчеватель **Rotor Speedy 70 – 100** для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он может поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.

* Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные операции автономно

|  |
| --- |
| [Видео Ferri Rotor В России](https://www.youtube.com/user/FerriRotor/featured?disable_polymer=1)    [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=P3wEzkuBQUE&list=PLC6Ed9OuqxsbZ5agI_QRpIXgSwFTRVPjS) |

* Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
* Скорость удаления корня диаметром 50 см: (в среднем: 2 минуты / корень).
* Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 90 см.
* Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.
* Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
* Простота и легкость в прицеплении к трактору

|  |  |
| --- | --- |
| **ROTOR SPEEDY 80-100 № 3** | |
| Потребляемая  мощность | 80/100 л.с. |
| BOM | 540 Об./мин. |
| Размеры, см | 230x120x170 |
| Вес, кг | 1000 минимальный |
| Бур, рабочий диаметр | 50 см |
| Глубина макс | 95 см |

* Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки,
* для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо:

* Создание фиксирующей конструкции к трактору.
* Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
* Два или более гидровывода двустороннего действия
* Трехточечная сцепка II категории.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ

Этот называемый буром инструмент, который позволяет производить разрушение пня в земле, изготовлен из износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами. Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов.

Стандартная комплектация

Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем крутящего момента, Переходная плита (фиксирующая), Бур с рабочим диаметром 50 см.



Стоимость оборудования: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Ярославль

Срок действия предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по измельчителям Ferri Rotor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Имельчители пней Ferri Rotor\для тракторов\презентация завода и технологий.jpg](https://drive.google.com/file/d/1JiYW4QPx0xiG0u7A8Rc0b32TRAGFzAez/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Имельчители пней Ferri Rotor\для тракторов\Подбор измельчителя для модели трактора.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Y8Tmuv0I5XLcsF-pFBV5GZ2iBl_F68_v/view?usp=sharing) | |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Имельчители пней Ferri Rotor\для тракторов\Сравнение технологий измельчения и выкорчевки.jpg](https://drive.google.com/file/d/1f7Qxox_-YP1fH_tTuHPa9D934YUvK18p/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Имельчители пней Ferri Rotor\для тракторов\Выгодный лизинг.jpg](https://drive.google.com/file/d/19sA8eN2-NjXEW0kA3ilyts6j56Dq1XIH/view?usp=sharing) | |
|  | | |
| [Видео обзор модели 70/100](https://youtu.be/BelEgfo0za8) | | | [Измельчитель модели 80/100](https://youtu.be/Gst1kN_z1Ns) | |