|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прицепной кормоуборочный комбайн**  **CELIKEL CALABRIA 1800** | | | |
|  | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Рабочая ширина захвата, мм** | **1800** |
| **Требуемая мощность, л.с.** | **75-110** |
| **Кол-во роторных ножей, шт** | **48** |
| **Кол-во чопперных ножей, шт** | **10** |
| **Кол-во подающих лопастей, шт** | **10** |
| **Размер колес** | **165х70х13** |
| **Скорость ротора, об/мин** | **2250** |
| **Вес, кг** | **975** |
| **ВОМ, об/мин** | **540** |
| **Фракция измельчения, мм** | **20-70** |
| **Высота среза, мм** | **50-150** |
| **Производительность, т/ч** | **20** |
| **Рабочая высота, мм** | **4000** |
| **Рабочая длина, мм** | **2950** |

****


**Система автоматической заточки ножей**. Для сохранения перманентного уровня измельчения и экономии рабочего времени.

****

**Запатентованная роторная система Calabria Rotor Master** c подвижными лезвиями со специальной геометрией гарантирует точный срез с минимальными потерями.

****

**Запатентованный маховик** с увеличенной шириной выдуваемых лопастей и системе ножей Calabria KN обеспечивает более мелкое измельчение за счет увеличения мощности выдувания.



**Регулируемая высота скоса.** Обеспечивает необходимый уровень фракции получаемого продукта благодаря гидравлической регулировке положения ротора.

**Дополнительные опции:**

* LINE TRACKING SYSTEM (1 камера+1 монитор) – **990 евро**

****

****

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Цена, евро** |
| **Celikel CALABRIA 1800** | **~~13 723~~**  **12 762 евро по Акции** |



|  |
| --- |
| * Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Срок поставки: 45 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности * Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск |

