
\*габариты с заниженным вариантом шасси, который можно заказать без доплаты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Горзонтальный смеситель-кормораздатчик**  **CELIKEL BRASSUS H8** | | | |
| C:\Users\ahvatov\Documents\1. Задачи\Процесс\Изменение КП выгоды\Келикел\Новый точечный рисунок.bmp  C:\Users\ahvatov\Documents\1. Задачи\Процесс\Изменение КП выгоды\Картинки выгод\кормораздатчик.png  **Ваши выгоды с CELIKEL** | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Объем бункера, м3** | **8** |
| **Длина, мм** | **5060** |
| **Ширина, мм** | **2135\*/2025** |
| **Ширина с открытым конвейером, мм** | **2585\*/2530** |
| **Высота, мм** | **2350\*/2490** |
| **Ширина колеи, мм** | **1806\*/1671** |
| **Вес, кг** | **3550** |
| **Максимальный вес, кг** | **6190** |
| **Требуемая мощность, л.с.** | **70-98** |
| **Размер колес** | **12.5/80-15.3** |
| **Количество ножей, шт.** | **88** |

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

****

**РЕДУКТОР BLACK&BOLD**

**Шестеренчатый планетарный редуктор обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.**



**ШНЕК ULTRAUGER**

**Толщина витка 14 мм. Шнеки разработаны для идеальной нарезки и**

**смешивания любых типов корма**

**РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

**Машина создана на рамной основе. Бункер и рама соединяются в местах соединения тензодатчиков.**

****

**НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА**



**Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы.**

**СИСТЕМА АНТИБЛОКИРОВКИ**

**Защита шнеков от попадания**

**неразрезаемых материалов с помощью реверсивного хода**

**Ножи из стали твердостью 60-61 HRC. Срок службы до 2-х лет**

****

**ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ТРАНСПОРТЕРА**

**Работа на фермах с любой**

**высотой кармушек**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ВЫГРУЗКА**

**Выгрузной ленточный транспортер в стандартной комплектации с морозоустойчивой лентой**

**Система BLACK BOX**

**Опция: независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.**

****


**Стандартная комплектация:**

* Независимая гидравлическая система
* Инспекционная лестница
* Выгрузной конвейерный транспортер слева или справа (60/100/120/140 см)
* Механическое выгрузное окно с противоположной стороны с подготовкой под гидрофикацию (гидрофикация 250 €)
* Задний загрузочный ковш с гидроприводом
* Тросовый пульт управления гидравликой в кабину трактора
* Фиксированный пульт управления задним загрузочным ковшом
* Механическая стояночная опора
* Колеса 10/75-15.3
* Сервисный капот для доступа к гидрораспределителю на двух газовых упорах
* Регулируемый по длине карданный вал
* Бассейн бункера с толщиной стенок 10 мм
* Толщина шнеков 14 мм
* Шестеренчатый редуктор привода шнеков Black Bold в масляной ванне
* Бортовой защитный короб для гидролиний
* Задние фонари (от 2023 г.в.)

****

**[](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw/videos)**

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw)




[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=lJR1p4u727g) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=clS8n00bmig) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=zkR6i20m058)

****

**С этим товаром покупают:**

Разбрасыватели органических удобрений **CRAFTER и RYKER:**

****

[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=ntkpaxVS3IQ) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=5LowghMmdFI)

**С этим товаром покупают:**

Прицепные кормоуборочные комбайны

**Calabria**:



[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=HLYJXS6Rhqk)

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость** | **Цена, евро** |
| **Celikel BRASSUS H8, весовая система** | **~~36 376~~**  **33 829 по Акции** |

|  |
| --- |
| * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Срок поставки: 40 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности * Поставка осуществляется со склада г. Ярославль |

