|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измельчители веток Greenmech ECO150TMP** | | | | |
| S:\Дорожный департамент\Бурундук Мек\greenmech.co.uk\Eco150TMP\на сайт\EC150TMP-3-1024x768.jpg | **Уважаемый клиент!**  Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Британский Измельчитель GreenMech ECO150TMP.  Оборудование GreenMech известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. | | | |
| Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.  Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования GreenMech бесперебойной, высоко- производительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!  Видео измельчителей GreenMech в работе смотрите на официальном русскоязычном канале производителя в youtube: [смотреть видео](https://www.youtube.com/channel/UCK46w2VAt48Fjkyu1zSLeJg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0) | | | |  | | --- | | [Смотрите видео Green Mech в России](https://www.youtube.com/watch?v=oS5yWP-p6R0) |   S:\Дорожный департамент\Бурундук Мек\greenmech.co.uk\Eco150TMP\на сайт\1579-MF-121greenmech-canon.jpg | |
|  | | | | |
| Стоимость измельчителя: уточняйте | | | | |
| Срок поставки: уточняйте | | | | |
| Базис поставки: г. Ярославль | | | | |
| Гарантия: 12 месяцев | | | | |
|  | | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек1.png | | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек2.png |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчитель веток и сучьев  ECO150TMP | | | | |
| S:\Дорожный департамент\Бурундук Мек\greenmech-eco-150-tmp-03.jpg | S:\Дорожный департамент\Бурундук Мек\Greenmech eco 150 tmp 01.jpg | | | S:\Дорожный департамент\Бурундук Мек\greenmech-eco-150-tmp-04.jpg |
|  |  | | Широкое входное окно с горизонтальными вальцами, увеличивает затягивающее усилие | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ECO150TMP | | Толщина ветки | 150 мм | | Привод | От ВОМ трактора | | Мощность трактора | 25-85 л.с. | | Счетчик моточасов | Есть | | Тип измельчителя | Дисковый | | Ножей | 2 | | Производительность, тн/час | 4.5 | | Гидравлический бак | 27 л | | Система защиты | No stress | | Размер входного желоба | 800мм x 700мм | | Размер входного окна | 150мм x 150мм | | Дальность вылета щепы | Регулируемая, 280˚ | | Длина | 1060 мм | | Ширина | 1745 мм | | Высота | 2220 мм | | Вес | 710kg | | Звуковое давление | 93 dB(A) | | Гарантийный период | 3 года (от завода-производителя) | | |  | | |
| S:\Дорожный департамент\Бурундук Мек\greenmech.co.uk\Eco150TMP\на сайт\Eco-TMP-004-1024x768.jpg | | |

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по Измельчителям Green Mech:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Презентация завода Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Q9kROvyZepNeOGeBZO2BDc6PlY0UKU7f/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Общий каталог измельчителей Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/10gBEusmcD1xscBgakLe90c29OBnjNul4/view?usp=sharing) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Сравнение лезвий.jpg](https://drive.google.com/file/d/1uwkYmm-O2PHvgnvHaXcVSryZdcP3BYeK/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Карта продаж измельчителей Green Mech.jpg](http://greenmechrus.ru/contacts.php) |
|  | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Выгодный лизинг.jpg](https://drive.google.com/file/d/1_YUSaKXzewQZhT-AaizAEoWtvS6llCIc/view?usp=sharing) |