|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Измельчители веток Chip Master 220 TMP** | | | |
| S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\GreenMech\Февраль 2017\220 еьз.jpg | **Уважаемый клиент!**  Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Британский Измельчитель Green Mech.  Оборудование Green Mech известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых | | |
| тяжелых условиях.  Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования Green Mech бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания! | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | [Смотрите видео Green Mech в России](https://www.youtube.com/watch?v=WZTBcFrYIBI&list=PLh0gcGHSXAVBQIqzh2n3OIhbXu89bVH9o) | | |  | |  | | |
| Стоимость измельчителя: уточняйте | | | |
| Срок поставки: уточняйте | | | |
| Базис поставки: г. Ярославль | | | |
| Гарантия: 12 месяцев | | | |
|  | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек1.png | | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек2.png |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчитель веток и сучьев, навесной для трактора Chip Master 220 TMP | | | | | |
|  |  | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Chip Master 220 TMP | | Толщина ветки | 220 mm | | Привод | ВОМ | | Требования к трактору | 60-80 л.с | | Счетчик моточасов | Есть | | Тип измельчителя | Дисковый | | Ножей | 6 | | Производительность, тн/час | 7 | | Система защиты | No stress | | Размер входного желоба | 1100mm x 800mm | | Размер входного окна | 230mm x 230mm | | Дальность вылета щепы | Регулируемая, 280 | | Длина | 2200mm | | Ширина | 1340mm | | Высота | 2450mm | | Вес | 860kg | | Звуковое давление | 92dB(A) | | Гарантийный период | 12 месяцев | | |  |  | |  |
|  |
|  | Вращение выбрасывающего желоба на 360о | |

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по Измельчителям Green Mech:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Презентация завода Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Q9kROvyZepNeOGeBZO2BDc6PlY0UKU7f/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Общий каталог измельчителей Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/10gBEusmcD1xscBgakLe90c29OBnjNul4/view?usp=sharing) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Сравнение лезвий.jpg](https://drive.google.com/file/d/1uwkYmm-O2PHvgnvHaXcVSryZdcP3BYeK/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Карта продаж измельчителей Green Mech.jpg](http://greenmechrus.ru/contacts.php) |
|  | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Выгодный лизинг.jpg](https://drive.google.com/file/d/1_YUSaKXzewQZhT-AaizAEoWtvS6llCIc/view?usp=sharing) |