
|  |
| --- |
| **Горзонтальный смеситель-кормораздатчик**  **CELIKEL BRASSUS H14** |
| S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Celikel\Фотографии\Продуктовые рендеры\Brassus горизонт\12mT¦ BRASSUS YYK\Новый точечный рисунок.bmp  Горизонтальные смесители-кормораздатчики Celikel серии BRASSUS – это универсальное средство для эффективной обработки и смешивания всех видов корма в однородную, качественную смесь, а также ее раздачи. Для заказа доступны два варианта шасси – стандартное и заниженное, для использования в фермах с низкими въездными воротами. При производстве BRASSUS мы руководствуемся потребностями фермеров, поэтому для увеличения срока службы машины, в создании бункера используется конструкционная сталь ST-52 с толщиной стенок 8мм, дна – до 22мм, а колеса с шириной 400 мм значительно улучшают устойчивость и проходимость машины, предотвращая риск переворачивания. |

\*габариты с заниженным вариантом шасси

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Объем бункера, м3** | **14** |
| **Длина, мм** | **6670** |
| **Ширина, мм** | **2105/2230\*** |
| **Высота, мм** | **2790/2650\*** |
| **Ширина колеи, мм** | **1806/1671\*** |
| **Вес, кг** | **4710** |
| **Максимальный вес, кг** | **8910** |
| **Требуемая мощность, л.с.** | **105** |
| **Размер колес** | **400/60/15.5** |
| **Количество шнеков, шт.** | **2** |
| **Количество ножей, шт.** | **144** |

**ПРЕИМУЩЕСТВА BRASSUS H14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **СИСТЕМА НАРЕЗКИ FASTCUT**  **Обеспечивает ускоренную нарезку**  **и однородную кормовую массу** | **НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА**  **Экономия топлива и времени** | **ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 90 см**  **Работа на фермах с любой**  **высотой кармушек** |
|  |  |  |
| **ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700**  **Высокопрочная сталь продлит срок службы**  **машины в условиях грубой эксплуатации** | **ТРАНСИМИССИЯ BLACK&BOLD**  **Шестеренчиатая передача в маслянной ванне обеспечивает механическую надежность и**  **минимизирует потери КПД.** | **ШНЕК ULTRAUGER**  **Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и**  **смешивания любых типов корма** |
|  |  | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Celikel\Сайты, маркетинг\для сайтов\шнек, ножики.png** |
| **СИСТЕМА АНТИБЛОКИРОВКИ**  **Защита шнеков от попадания**  **неразрезаемых материалов** | **Опциональная система BLACK BOX**  **Экономия 75% топлива** | **Ножи из стали твердость 60-61 HRC со сроком службы до 2-х лет** |



**Комплектация:**

* Итальянская весовая система
* Задний загрузочный ковш с гидроприводом
* Гидравлическая стояночная опора
* Автономная гидравлическая система
* Троссовый пульт д/у

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость** | **Цена, евро** |
| **Celikel BRASSUS H14** | **31 500 €** |

|  |
| --- |
| * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Поставка осуществляется со склада г. Ярославль |

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw)



[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=AgaCkp2BpHg) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=PixAq4qqQOk)

