|  |
| --- |
| **Вертикальный смеситель-кормораздатчик**  **CELIKEL CHARGER 0.75 T** |
| Вертикальные смесители-кормораздатчики Celikel серии CHARGER – это универсальное средство для эффективной обработки и смешивания всех видов корма в однородную, качественную смесь, а также ее раздачи. При производстве CHARGER micro мы руководствуемся потребностями фермеров, поэтому собрали в данной машине все лучшее и необходимое прогрессивным фермам с небольшим поголовьем. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Объем бункера, м3** | **0.75** |
| **Длина, мм** | **1500** |
| **Ширина, мм** | **1500** |
| **Высота, мм** | **1490** |
| **Вес, кг** | **380** |
| **Максимальный вес, кг** | **550** |
| **Требуемая мощность, л.с.** | **4 л.с./3Кв** |
| **Размер колес** | **4\***ø**150 (тележные)** |
| **Количество шнеков, шт.** | **1** |
| **Количество ножей, шт.** | **4** |

**ПРЕИМУЩЕСТВА**



**ШНЕК ULTRAUGER**

**Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и**

**смешивания любых типов корма**

**РЕДУКТОР ALPHA GEAR**

**Шестеренчиатая передача в маслянной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.**

**ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700**

**Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации**

****

****

**КОНТРНОЖИ**

**Два регулируемых бортовыхконтррежущих ножа улучшат качество измельчения**

**ЗАДНИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ**

**Универсальность и гибкость применения**

**ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО**

**Предотвращает высыпание корма с краев бункера**



**БУНКЕР HYPERMIX**

**Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшего и быстрого смешивания без урона структуре корма**

**МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ**

**Возможность индивидуальной компоновки**

**для требований любого предприятия**

**Система BLACK BOX**

**Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.**

**Стандартная комплектация:**

* Выгрузное механическое окно с лотком
* 3-х точечная система крепления
* **Версия с электромотором 220 В**
* Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR

****

****

**MICRO 2 TEBH**

****



**Дополнительные опции:**

* Гидравлическое выгрузное окно – **220** **€ (от трактора)**
* Магнит на выгрузном окне – **729 €**
* Независимый электромотор привода шнеков – **стандарт**

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость** | **Цена, евро** |
| **Celikel CHARGER 0.75 L** | **4 450** |

|  |
| --- |
| * Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Срок поставки: 40 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности * Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск |

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw)



[Смотреть](hhttps://www.youtube.com/watch?v=PixAq4qqQOk) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=ghVvFKoLm5c)

