**Смещаемые косилки FERRI серии ZMGE**

**Уважаемый клиент!**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянскую косилку FERRI.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.

|  |
| --- |
| [Смотрите видео на канале Ferri в России](https://www.youtube.com/channel/UCc0RCrmTq2B9mf__Yd2ed_A/featured?disable_polymer=1) |
| [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=DZ1D0C8ov5A&list=PLmc6BcvbIM1IqVtGgtrOsdJCHqcQToZqa) |
| [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=F_hEP1AyY20) |

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

**Преимущества смещаемых косилок Ferri:**

- Системы защиты от смещения в транспортном положении без цепей и кронштейнов;

- Гидравлическая система защиты при столкновении с препятствиями;

- Уникальные запатентованные технологии расположения редуктора и трехточечной навески

- Внутренняя износостойкая рама

- Регулируемый по высоте задний ролик (регулировка высоты кошения) увеличенного диаметра

- Большой выбор моделей для удобства работ в любых условиях

Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте [www.ferrirus.ru](http://www.ferrirus.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимость косилки: уточняйте  Срок поставки: из наличия  Базис поставки: г. Ярославль  Гарантия: 12 месяцев | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\Ферри2.pngS:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\Ферри1.pngS:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\Ферри.png |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редуктор расположен снаружи от головки |  | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И СМЕЩАЕМЫЕ КОСИЛКИ  C расположенным снаружи редуктором | | | | |
|  | | | | | |
| Гидроцилиндр смещения скрыт в системе пантограф |
| Гидравлическая блокировка от смещения |
| Головка работает в плавающем режиме, повторяя контуры поверхности |  |  |  |  |  |
| Модель | м | л.с. | м | кг |
| ZMGE 1400 | 1,40 | 40-70 | 1,50 | 1600 |
| ZMGE 1600 | 1,60 | 40-70 | 1,50 | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZMGE 1400 | ZMGE 1600 |
| A | 2,59 | 2,79 |
| B | 1,81 | 1,81 |
| C | 1,42 | 1,62 |
| D | -0,19 | -0,19 |
| E | 1,72 | 1,72 |
| F | 1,65 | 1,65 |
| G | 1,02 | 1,22 |
| H | 0,40 | 0,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| Модель | Об/мин | Об/мин | Ремней | м/сек | | Кг | |
| ZMGE 1400 | 540 | 2700 | 3 | 48 | | 445 | |
| ZMGE 1600 | 540 | 2700 | 3 | 48 | | 465 | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| Комплектуется: |  |  |  |  | |  | |
| * Трехточечная навеска категории 2 | | | | | | | |
| * Редуктор на усиленном креплении, с внешней защитой | | | | | | | |
| * Двойное внутреннее обрамление корпуса | | | | | | | |
| * Подшипники ротора расположены внутри корпуса | | | | | | | |
| * Защищенный гидравлический цилиндр смещения; механическая система предотвращения повреждений | | | | | | | |
| * Кронштейн наклона головки и системы смещения пантограф на самосмазывающихся втулках | | | | | | | |
| * Работа режущей головки в плавающем режиме для полного повторения контура земли | | | | | | | |
| * Транспортное положение, поддерживаемое механическим защитным устройством | | | | | | | |
| * Упрощенная система натяжения ремней | | | | | | | |
| * Двухфазная система балансировки ротора | | | | | | | |
| * Усиленный ротор со спирально расположенными лезвиями | | | | | | | |
| * Опорный ролик с регулировкой по высоте и усиленным скребком очистки | | | | | | | |
| * Фронтальная защита от осколков металлическими пластинами | | | | | | | |
| * Задняя защита от осколков износостойкой резиной | | | | | | | |
| * Усиленный карданный вал с телескопическими элементами профиля HEXALOBATE | | | | | | | |
| * Регулируемые салазки | | | | | | | |
| * Гарантийный период 12 месяцев | | | | | | | |
| Опциональное оснащение (комплектуется на заводе): | | | | | | | |
| * Предупреждающий дорожный знак | | | | | | | |
| * Двухпоточный гидрораспределитель | | | | | | | |
| * Широкоугольный карданный вал | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| Варианты режущих ножей: | | | Вид | Кол-во ножей | | | Диаметр измельчаемой растительности, см |
| 1400 | 1600 | |
| Y-3 для травы, кустарников, поросли | | |  | 54 | 66 | | 3 |
| Кованые молотки для поросли, травы, веток | | |  | 18 | 22 | | 4 |



**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по косилкам Ferri:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Презентация завода Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=15u_jOPJQB2Dw3lBUS0Fdfcx3NY6d583f) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Виды косилок Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=11B8TDj1SsKmlLvQSz-VMvAZhVrRFhTkn) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Лезвия и молотки для косилок Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=12zxEAlBKdgZ6lez242QM0BHeVUbm0hSf) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Подбор косилок под модель трактора.jpg](https://drive.google.com/open?id=15e4Rqjg0zF85vwnxUo0x2OnhNsZxWP6-) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Карта продаж косилок в России.jpg](https://ferrirus.ru/products/map.php) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Косилки на манипуляторе лизинг.jpg](https://drive.google.com/open?id=1pUxeA5uSvTYQzGA6BV5kWPXnAAV2HjAm) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\смещаемые косилки\Технологии смещаемых косилок Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=1xDnz_V3ctg_-ZEnq21mt3m5OHoe_RS6h) |  |