**Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC-DT/F 2200**

**Уважаемый клиент!**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI TFC-DT/F 2200.

|  |
| --- |
| [Видео на канале Ferri в РФ:](https://www.youtube.com/watch?v=SMyqUejxqSs&list=PLmc6BcvbIM1JtMDxuK9Up53RkQW_7Mka0) |
| [смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=SMyqUejxqSs&list=PLmc6BcvbIM1JtMDxuK9Up53RkQW_7Mka0) |
| [смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=wvOSZkVeifU&list=PLmc6BcvbIM1JtMDxuK9Up53RkQW_7Mka0&index=2) |
| [смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=l8i6vDwU_HQ&list=PLmc6BcvbIM1LsnqwrBpk1j_zoWThl8l0L) |

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferri:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.

2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.

3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.

4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте [www.ferrirus.ru](http://www.ferrirus.ru)

Стоимость мульчера FERRI TFC-DT/F 2200: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Ярославль

Гарантия: 12 месяцев

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЛЬЧЕРЫ ДВУХТРАНСМИССИОННЫЕ

**Для тракторов от 140 до 350 л.с.**

**Измельчаемый Ø макс 40 см**



**Техническе характеристики**

**Дополнительное оборудование**

Механическая толкающая рама (включена в стоимость)

Толкающая рама с гидравлическим приводом (опция)

Система корректировки угла карданного вала типа Z (опция, комплектуется на заводе)

Для тракторов мощностью от 200 до 350 л.с. рекомендуется использование усиленной группы привода (карданного вала и ограничителя мощности)

**Для данного типа ротора**

**Комплектуется**

Ротор с фиксированными зубьями



Рама изготовлена из конструкционной стали

Внутренняя рама изготовлена из стали Hardox 400

Двойной ряд контрножей



Двойная трансмиссия (5х2 приводных ремней)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Рабочая ширина** | **Общая ширина** | **Вес** | **Требования к трактору** | **Диаметр ротора** | **Общий диаметр ротора** |
| *м* | *м* | *кг* | *л.с. / об./мин.* | *мм* | *мм* |
| **TFC-DT/F2200** | 2,20 | 2,60 | 2080 | 140-350/1000 | 280 | 505 |

Обгонная муфта редуктора

Вал отбора мощности с ограничителем мощности

Открывающийся капот, управляемый гидроприводом



Регулируемые салазки

**Зубья**



Фиксированные зубья

51 шт



Защитные экраны от щепок из двух рядов цепей

Гарантийный период 12 месяцев

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по мульчерам Ferri:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\Тракторные мульчеры\Презентация завода Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=15u_jOPJQB2Dw3lBUS0Fdfcx3NY6d583f) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\Тракторные мульчеры\Общая презентация мульчеров Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=1_3OPOwRaQ1p4v0rakqzMmQiFVLhM4l_u) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\Тракторные мульчеры\Подбор мульчеров под модель трактора.jpg](https://drive.google.com/open?id=15e4Rqjg0zF85vwnxUo0x2OnhNsZxWP6-) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\Тракторные мульчеры\Установка мульчера на трактор.jpg](https://drive.google.com/open?id=1v1xagJqw2j0zMdbfA2YVGOcmCpEmN9oy) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\Тракторные мульчеры\Молотки и лезвия Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=12zxEAlBKdgZ6lez242QM0BHeVUbm0hSf) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\Тракторные мульчеры\Карта продаж мульчеров.jpg](https://ferrirus.ru/products/map.php) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\Тракторные мульчеры\Калькулятор мульчирования.jpg](https://ferrirus.ru/products/mulcher-na-traktor/calculator.php) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Мульчеры\мульчеры на трактор лизинг.jpg](https://drive.google.com/open?id=1pUxeA5uSvTYQzGA6BV5kWPXnAAV2HjAm) |