|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измельчители веток Greenmech Arborist 150** | | | | |
| S:\ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ\Бурундук Мек\Greenmech Arborist150_large.jpg | **Уважаемый клиент!**  Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Британский Измельчитель Green Mech Arborist.  Оборудование Green Mech известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, | | | |
| стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.  Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования Green Mech бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!  Видео измельчителей Green Mech в работе смотрите на официальном русскоязычном канале производителя в youtube: [смотреть видео](https://www.youtube.com/channel/UCK46w2VAt48Fjkyu1zSLeJg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0)  Для постановки в органы ГИБДД на прицепы выдается ПТС.  Опции:  - возможность окраски в любой цвет. | | | | [Смотрите видео Green Mech в России](https://www.youtube.com/watch?v=Pb4JEBnE9Iw&list=PLh0gcGHSXAVA_qFGNJj0DH1HniYwOSC0a) |
| Стоимость измельчителя: уточняйте | | | | |
| Срок поставки: уточняйте | | | | |
| Базис поставки: г. Ярославль | | | | |
| Гарантия: 12 месяцев | | | | |
|  | | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек1.png | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек2.png | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измельчитель веток и сучьев  Arborist 150 | | | |
|  | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Arborist 150 | | Толщина ветки | 150 mm | | Производитель двигателя | Kubota | | Мощность двигателя | 26/34 л.с | | Топливо | Дизель | | Счетчик моточасов | Есть | | Тип измельчителя | Дисковый | | Ножей | 4 | | Производительность, тн/час | 3,75 | | Топливный бак | 27 л | | Система защиты | No stress | | Размер входного желоба | 970mm x 790mm | | Размер входного окна | 150mm x 230mm | | Дальность вылета щепы | Регулируемая, 280 | | Сцепление | n/a | | Длина | 3556mm | | Ширина | 1290mm | | Высота | 2335mm | | Вес | 750kg | | Звуковое давление | 92dB(A) | | Гарантийный период | 3 года (от завода-производителя) | |  |  | |
|  | |
|  | |  |

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по Измельчителям Green Mech:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Презентация завода Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Q9kROvyZepNeOGeBZO2BDc6PlY0UKU7f/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Общий каталог измельчителей Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/10gBEusmcD1xscBgakLe90c29OBnjNul4/view?usp=sharing) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Сравнение лезвий.jpg](https://drive.google.com/file/d/1uwkYmm-O2PHvgnvHaXcVSryZdcP3BYeK/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Карта продаж измельчителей Green Mech.jpg](http://greenmechrus.ru/contacts.php) |
|  | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Выгодный лизинг.jpg](https://drive.google.com/file/d/1_YUSaKXzewQZhT-AaizAEoWtvS6llCIc/view?usp=sharing) |