
# Планировщик грунта Rossetto cерия LMN

******

**Ваши** **выгоды с Rossetto:**

**Технические характеристики:**

* Высота ножа 90 см
* Произведено из штампованной стали
* Гидравлический привод для изменения угла наклона ножа
* Гидравлический привод для складывания ножа, тележки и колес при переводе в транспортное положение
* Гидравлический привод мачты приемника лазерного луча
* Тележка с 6 колесами на балансирах
* Независимая гидравлическая система
* Задние габаритные огни
* Складная рама с гидравлическим приводом, транспортная ширина 2,50 м

**Дополнительные опции:**

* Автоматическая лазерная система для планировки по горизонтали
* Автоматическая лазерная система для планировки в двух плоскостях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина захвата, м** | **Мощность трактора, л.с.** | **Масса, кг** | **Производительность м3/30 секунд** | **Цена , евро** |
| LMN/40 | 4,00 | 100-130 | 2350 | 2,9 | 28 923,00 |
| LMN/45 | 4,50 | 120-160 | 2400 | 3,2 | 30 394,00 |
| LMN/50 | 5,00 | 170-190 | 2450 | 3,6 | 31 988,00 |


**Доп. опция: Лазерное оборудование по горизонтали 6987 евро**

**Лазерное оборудование в двух плоскостях (для зерна и всех областях) 9585 евро**

**Условия поставки:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке

[Смотреть видео на канале Rossetto](https://www.youtube.com/channel/UCClblo0BtmcNWNl9T6M5sMA/featured)


[](https://www.youtube.com/channel/UCClblo0BtmcNWNl9T6M5sMA/featured)


[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=yt3VmioNeJ0&list=PLKfmOqWR9lZt68ZVolSbCEsLOkJlx0pXT) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=t_oShZSn6ms&list=PLKfmOqWR9lZt1oQNb5cJGd65HBkhvND14)

**Ваши привилегии с брендом Rossetto**


[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=MKEPqzcMclIVV+JByvh2T3sz5zZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTzdWM1RBRjF2ekJtTEVzc29EN3M4NUhwcFVoYmRLZDdnREtnbzd0ZkpZUT0iLCJ0aXRsZSI6IlJPU1NFVFRPLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjYwNzYwMTYxMTE0ODU0Mjc4MDMiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTIxNTQ1MzM1MDM2fQ==)

[](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=MKEPqzcMclIVV+JByvh2T3sz5zZ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTzdWM1RBRjF2ekJtTEVzc29EN3M4NUhwcFVoYmRLZDdnREtnbzd0ZkpZUT0iLCJ0aXRsZSI6IlJPU1NFVFRPLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjYwNzYwMTYxMTE0ODU0Mjc4MDMiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTIxNTQ1MzM1MDM2fQ==)

[](http://baitekleasing.ru/)

[](http://baitekleasing.ru/)

[](http://moscow.spetctechnika.ru/catalog/selsko/planirovshchik-grunta/)

[](http://bm-diler.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81/)