
[](https://www.baitekmachinery.ru/blagotvoritelnost/)**Почвенная фреза (ротоватор) Agri-World FTC 140.02**

****

**Ваша фактическая выгода с Agri World:**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**


|  |  |
| --- | --- |
| **Заглубление (мм)** | **20 - 150** |
| **Мощность (л.с.)** | **100 - 110** |
| **Рабочая ширина (мм)** | **1400** |
| **Общая ширина (мм)** | **1800** |
| **Вес (кг.)** | **1420** |
| **Ремни (шт)** | **3+3** |
| **ВОМ (об/мин)** | **540/100** |
| **Диаметр пней (мм)** | **200** |
| **Производительность (га/смена)** | **0,55** |


**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\1.JPG | C:\Users\vborovkov\Desktop\FPR-200.28GT 10.jpg | **C:\Users\ahvatov\Documents\1. Задачи\Процесс\Измнение цен и КП Агри\Усиленный ротора.jpg** |
| **Универсальное**  **3-точечное соединение** | **Использование высокопрочной стали, HARDOX, во всех деталях** | **Усиленный ротор** |
| C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\3.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\9.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\10.1.jpg |
| **Высокоэффективная двухсторонняя ременная передача** | **Центральный карданный вал, класс 8** | **Высококпрочные**  **комплектующие A.W.T.** |
| C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\2.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\8.2.jpg | C:\Users\vborovkov\Desktop\Задачи текущие\КП Agriworld\Фото\6.jpg |
| **Редкутор Bondioli&Paveci с приводом от 540 об/мин** | **Задняя решетка с гидравлическим приводом из HARDOX** | **Быстросъемные режущие резцы из карбида вольфрама** |

* **Универсальность**: ротоваторы AgriWorld используется для расчитски территорий от пней, корней, и разных пород каманей
* **Надежность**: срок эксплуатации свыше 10 лет
* **Индивидуальность**: широкий выбор моделей и опций
* **Простота**: все ключевые узлы защищены и доступны для оператора
* **Безопасность:** повышенная устойчивость к перегрузки при наезде на твердые породы
* **Долговечность**: ременный, цепной и зубчатый привод
* **Эффективность**: возможность работы по стабилизации грунта
* **Температурная независимость:** работа от - 35 С до + 40 С

**Опция: гидравлический привод для Z-тяги трехточечной навески**

****

****

**Преимущества:**

**C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\1.png**

До 20% повышается производительность

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\2.png Снижается биение скорости вращения ротора ротоватора

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\3.png

Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\4.png Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

**Система включает в себя:**

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\5.png Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной


C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\5.png Гидрозамок двустороннего действия

C:\Users\asobchenko\Desktop\передача мощности денису\5.png РВД длиной 1 метр, со штуцерами М20\*1,5

Цена системы: 74 000 рублей

Срок поставки: 3-4 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Ярославль

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

**Система дополнительного**


**охлаждения масла в**

**редукторе – 1.300,00 €**

**Автоматическая смазка**

**узлов – 2.000,00 €**

**Карданный вал Waltersheid с автоматическим ограничителем крутящего момента(Германия) – 1.000,00 €**

****

**Ø ротора – 460 мм Кол-во резцов– 30**

**Ø яблок 3-х точечной навески, мм – 25; 28 (Кат. 2)**

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость ротоватора в стандартной комплектации** | **Цена, евро** |
| **Agri-World FTC 140.02** | **34 507 €** |

|  |
| --- |
| * Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Срок поставки: 50 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности * Поставка осуществляется со склада г. Смоленск |

[Смотреть видео на канале Agri World](https://www.youtube.com/channel/UCoeOI2GzEtMyAxkOGpUdt4Q/featured)

[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=5v1Redx0oqU) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=15VMyz_2PYc) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=1D4hZe6aCts)

