****

**МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКАFRATELLI PЕDROTTI LARGE 300**

ВАШИ ВЫГОДЫ С FRATELLI PEDROTTI:

ЗЕРНОСУШИЛКА **В 4 РАЗА СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ ПО СУШКЕ ЗЕРНА**, ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ 900 РУБ/Т

ИЛИ 900 000 РУБ НА 1000 Т**20% ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

ЗА СЧЁТ 3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,

А ИМЕННО ДО 3500 Р/СУТКИ**ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ**

**И БЕЗОПАСНОСТИ** В БАЗОВОЙ

КОМПЛЕКТАЦИИЭКОНОМИЯ ДО 2 МЛН, **БЕЗ ПРОЕКТА**

**И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ** НА ВСЕ МОДЕЛИ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|  |  |
| --- | --- |
| **Данные/Модель** | **LARGE 300** |
| Ёмкость камеры сушки (м3) | 40 |
| Ёмкость камеры сушки (т) | 30 |
| Центральный шнек Ø350 мм | пропуск т/ч 90 |
| Загрузочный шнек Ø250 мм | пропуск т/ч 60 |
| Высота в рабочем положении, мм | 8 370 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 45 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 90 |
| Расход топлива (л/т, %) | 0,9 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 30/20 |
| Время сушки от 20 до 15 %, мин. | 100 |
| Время охлаждения, мин. | 45 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М3/СУТКИ) В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Культура сушки** | **Продовольственный** | **Семенной** |
| Кукуруза (28% - 14%) | 195 | 98 |
| Пшеница (20% - 15%) | 280 | 140 |
| Рапс (14% – 9%) | 260 | 130 |
| Подсолнечник (12%-8%) | 171 | 143 |









|  |  |
| --- | --- |
| **МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА FRATELLI PEDROTTI LARGE 300** | **ЦЕНА** |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | **123 354 €** |
| **Дизельная модульная горелка Pedrotti с автоматическим управлением** |  |
| **Электропривод** |  |
| **Сетка из нержавеющей стали ⌀1,5 мм** |  |
| 3 независимых электродвигателя |  |
| Интеллектуальный пульт управления Siemens на русском языке |  |
| Централизованная система смазки |  |
| Центробежный вентилятор с реверсивными лопастями с низким уровнем шума |  |
| Центральный шнек с наплавками стали Hardox |  |
| Гравитационный очиститель центрального шнека с набором сменных сит с ячейками разного размера с циклоном |  |
| Датчик загрузки с автоматическим отключением системы подачи |  |
| Трёхуровневая система безопасности |  |
| Взрывозащищенный пластиковый бак, с фильтрами на линиях заправки и подачи топлива |  |
| Увеличенный загрузочный лоток |  |
| **МОНТАЖ** | **Бесплатно** |
| **ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ** | **Бесплатно** |
| **ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА** | **Бесплатно** |
| **ИТОГО** | **123 354 €** |



[**СИСТЕМА АСПИРАЦИИ**](https://fratellirus.ru/features/options/)

5100 €

[**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА УЗЛОВ**](https://fratellirus.ru/features/options/)

3650 €

[**СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**](https://fratellirus.ru/features/options/)

1100 €




[](https://www.youtube.com/@fratellipedrotti722)

[](https://www.youtube.com/watch?v=uqCv_tsAA4s)

[](https://www.youtube.com/watch?v=b6ivg_Qn1Tg)

[](https://youtu.be/dQSQmshP0w0)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [**ПЛЕЙЛИСТ**](https://www.youtube.com/watch?v=rjg6dSToupY&list=PLn-qBwrxCbBgZ5TXmN5_iwDBF2KkKpuQn)Мобильные зерносушилки  Fratelli Pedrotti | [**ПЛЕЙЛИСТ**](https://www.youtube.com/watch?v=uOn89WfR_Yg&list=PLn-qBwrxCbBjNEiaQI6--GHDto4NIYf8b) Интервью с представителем завода | [**ПЛЕЙЛИСТ**](https://www.youtube.com/watch?v=tYhz6e-ER7M&list=PLn-qBwrxCbBg1-y4FtQfSPrm1q-wsU_Tr) Вебинары по оборудованию |

ВАШИ ПРИВИЛЕГИИ С БРЕНДОМ FRATELLI PEDROTTI!

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДОБРАТЬ ЗЕРНОСУШИЛКУ**  **FRATELLI PEDROTTI**  [Нажмите здесь прямо сейчас!](https://fratellirus.ru/products/)  **КАРТА ПРОДАЖ**  **FRATELLI PEDROTTI**  [Нажмите здесь прямо сейчас!](https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Cr2IHZicPqG362TGJVWJrY3e4qciR6M&ll=54.69605910594547%2C78.64871974999997&z=4)  **ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**  **FRATELLI PEDROTTI**  [Нажмите здесь прямо сейчас!](https://baitekmachinery.ru) | **СМИ О**  **FRATELLI PEDROTTI**  [Нажмите здесь прямо сейчас!](https://fratellirus.ru/news/)  **ФОТОГАЛЕРЕЯ**  **FRATELLI PEDROTTI**  [Нажмите здесь прямо сейчас!](https://fratellirus.ru/gallery/)  **ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГ**  **FRATELLI PEDROTTI**  [Нажмите здесь прямо сейчас!](https://fratellirus.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-FP-2023.pdf) |