
\*габариты с заниженным вариантом шасси, который можно заказать без доплаты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Горизонтальный смеситель-кормораздатчик**  **CELIKEL BRASSUS H12** | | | |
| C:\Users\ahvatov\Documents\1. Задачи\Процесс\Изменение КП выгоды\Келикел\Новый точечный рисунок.bmp  **ЗИП ВКЛЮЧЕН**  **В СТОИМОСТЬ!**  C:\Users\ahvatov\Documents\1. Задачи\Процесс\Изменение КП выгоды\Картинки выгод\кормораздатчик.png  **Ваши выгоды с CELIKEL** | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Объем бункера, м3** | **12** |
| **Длина, мм** | **6350** |
| **Ширина, мм** | **2150/2215\*** |
| **Ширина с открытым конвейером, мм** | **2571/2635\*** |
| **Высота, мм** | **2670/2530\*** |
| **Ширина колеи, мм** | **1671/1806\*** |
| **Вес, кг** | **4450** |
| **Максимальный вес, кг** | **8410** |
| **Требуемая мощность, л.с.** | **80-120** |
| **Размер колес** | **400/60/15.5** |
| **Количество ножей, шт.** | **132** |


**Завод CELIKEL основан в 1962 году и на данный момент является национальным лидером в производстве оборудования для животноводства.** Производственные мощности CELIKEL обеспечивают выпуск ежегодно более 1000 единиц смесителей-кормораздатчиков как вертикального так и горизонтального типов 

Предприятие является производственной площадкой для европейских смесителей-кормораздатчиков **BVL (Германия)** и Keenan (Ирландия)






**CELIKEL использует компоненты от производителей с мировым именем:**







**ПРЕИМУЩЕСТВА**

****

**РЕДУКТОР BLACK&BOLD**

**Шестеренчатый планетарный редуктор обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.**

**ШНЕК ULTRAUGER**



**Шнеки разработаны**

**для идеальной нарезки и**

**смешивания любых типов корма**

**РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

**Машина создана на рамной основе. Бункер и рама соединяются в местах соединения тензодатчиков.**

****

**НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА**


**Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы.**

**СИСТЕМА АНТИБЛОКИРОВКИ**

**Защита шнеков от попадания**

**неразрезаемых материалов с помощью реверсивного хода**

**Ножи из стали твердостью 60-61 HRC. Срок службы до 2-х лет**

****

**ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ТРАНСПОРТЕРА**

**Работа на фермах с любой**

**высотой кармушек**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ВЫГРУЗКА**

**Выгрузной ленточный транспортер в стандартной комплектации с морозоустойчивой лентой**

**Система BLACK BOX**

**Опция: независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.**


****

**Стандартная комплектация:**

* Независимая гидравлическая система
* Инспекционная лестница
* Выгрузной конвейерный транспортер слева или справа (60/**100**/140 см)
* Механическое выгрузное окно с противоположной стороны с подготовкой под гидрофикацию (гидрофикация 350 €)
* Задний загрузочный ковш с гидроприводом
* Тросовый пульт управления гидравликой в кабину трактора
* Фиксированный пульт управления задним загрузочным ковшом
* Механическая стояночная опора
* Колеса 400/60 R15.5
* Сервисный капот для доступа к гидрораспределителю на двух газовых упорах
* Регулируемый по длине карданный вал
* Бассейн бункера с толщиной стенок 10 мм
* Толщина шнеков 14 мм
* Шестеренчатый редуктор привода шнеков Black Bold в масляной ванне
* Бортовой защитный короб для гидролиний
* ЗИП (комплект сальников редуктора, запасной трос пульта д/у, ножи 10 шт)

****

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw)

****

[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=lJR1p4u727g) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=clS8n00bmig) [](https://www.youtube.com/channel/UCLIq9GBLsBPkpEWORskOqHw/videos)

****


**С этим товаром покупают:**

Прицепные кормоуборочные комбайны

**Calabria**:

**С этим товаром покупают:**


Разбрасыватели органических удобрений **CRAFTER и RYKER:**

****

[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=ntkpaxVS3IQ) [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=5LowghMmdFI)



[Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=HLYJXS6Rhqk)

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость** | **Цена, евро** |
| **Celikel BRASSUS H12** | **42 269** |

|  |
| --- |
| * Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке * Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% * Поставка осуществляется со склада г. Ярославль |

